{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FDQ125B8V3B9","FDQ200B8V3B9","FDQ250B8V3B9"]
["Chladicí výkon","Celkový výkon","","Jm.","kW","","20.0","24.1"]
["Topný výkon","Celkový výkon","","Jmen.","kW","","23.0","26.4"]
["Opláštění","Barva","","","","Nelakovaný","Nelakovaný","Nelakovaný"]
["","Materiál","","","","Pozinkovaná ocel","Pozinkovaná ocel","Pozinkovaná ocel"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","350","450","450"]
["","","","Šířka","mm","1,400","1,400","1,400"]
["","","","Hloubka","mm","662","900","900"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","59.0","89.0","94.0"]
["Požadovaná výška podstropení >","mm","","","","350","450","450"]
["Ventilátor","Průtok vzduchu","Chlazení","Jm.","m³/min","43.0"]
["","","","Střední","m³/min","","69.0","89.0"]
["","","Vytápění","Jm.","m³/min","43.0"]
["","","","Střední","m³/min","","69.0","89.0"]
["","Vnější statický tlak","","Vysoký","Pa","150","250","250"]
["","","","Jmen.","Pa","150","250","250"]
["","","","Nízký","Pa","150","250","250"]
["Hladina akustického výkonu","Chlazení","","","dBA","75.0","81.0","82.0"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Vysoké","dBA","44.0","45.0","47.0"]
["","Vytápění","","Nízký","dBA","44.0","45.0","47.0"]
["Spoje potrubí","Kapalina","","Vnější průměr","mm","9.52","9.52","12.70"]
["","Plyn","","Vnější průměr","mm","15.9","22.2","22.2"]
["","Odvod kondenzátu","","","","","OD Ø25.0","OD Ø25.0"]
["Řídicí systémy","Kabelové dálkové ovládání","","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Standardní příslušenství","Příručka pro montáž a provoz","","","","1","1","1"]
["Power supply","Označení","","","","V3","V3","V3"]
["","Fáze","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50"]
["","Napětí","","","V","230","230 +/-10%","230 +/-10%"]
["Poznámky","","","","","(1) - Lydværdier måles i et halvt lyddødt rum med korrigeringer.","(1) - Lydværdier måles i et halvt lyddødt rum med korrigeringer.","(1) - Lydværdier måles i et halvt lyddødt rum med korrigeringer."]
["","","","","","(2) - Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden.","(2) - Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden.","(2) - Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden."]
["","","","","","(3) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(3) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(3) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji."]
["","","","","","(4) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(4) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(4) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer."]
["","","","","","(5) - Podrobnosti naleznete ve schématu zapojení, na typovém štítku a v instalační příručce.","(5) - Podrobnosti naleznete ve schématu zapojení, na typovém štítku a v instalační příručce.","(5) - Podrobnosti naleznete ve schématu zapojení, na typovém štítku a v instalační příručce."]