{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":8,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B / RXM25M3V1B9","FDXM35F3V1B / RXM35M3V1B9","FDXM50F3V1B / RXM50M3V1B9","FDXM60F3V1B / RXM60M3V1B9"]
["Chladicí výkon","Min.","","kW","","1.40","","1.70"]
["","Max.","","kW","","3.80","","6.50"]
["","Jm.","","kW","","3.40","","6.00"]
["Prostorové chlazení","SEER","","","","5.26","","5.56"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/a","","226","","315"]
["","Kapacita","Pnávrh","kW","","3.40","","6.00"]
["","Třída energetické úspornosti","","","","A","","A"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","Výkon","Pnávrh","kW","","2.90","","4.60"]
["","SCOP/A","","","","3.88","","3.80"]
["","Třída energetické účinnosti","","","","A","","A"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/a","","1,046","","1,693"]
["Jmenovitá účinnost","Roční spotřeba energie","","kWh","","570","","1,024"]
["","EER","","","","2.98","","2.93"]
["","COP","","","","3.48","","3.21"]
["","Směrnice o energetických štítcích","Chlazení","","","C","","C"]
["","","Vytápění","","","B","","C"]
["Topný výkon","Jm.","","kW","","4.00","","7.00"]
["","Min.","","kW","","1.40","","1.70"]
["","Max.","","kW","","5.00","","7.10"]
["Poznámky","","","","","(1) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem"]
["","","","","","(2) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu"]
["","","","","","(3) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","","(3) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m."]
["","","","","","(4) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","","(4) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["Venkovní jednotka","","","","RXM25M3V1B9","","RXM50M3V1B9"]
["Chladicí výkon","Min.","","kW","1.30","","1.70"]
["","Jm.","","kW","2.40","","5.00"]
["","Max.","","kW","3.00","","5.30"]
["Topný výkon","Min.","","kW","1.30","","1.70"]
["","Jm.","","kW","3.20","","5.80"]
["","Max.","","kW","4.50","","6.00"]
["Jmenovitá účinnost","EER","","","3.77","","3.06"]
["","COP","","","4.00","","3.10"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh","318","","816"]
["","Jmenovitá účinnost-=-Směrnice o&nbsp;energetických štítcích","Jmenovitá účinnost-=-Směrnice o&nbsp;energetických štítcích-=-Chlazení","","A","","B"]
["","","Jmenovitá účinnost-=-Směrnice o&nbsp;energetických štítcích-=-Vytápění","","A","","D"]
["Prostorové chlazení","Třída energetické úspornosti","","","A+","","A+"]
["","Kapacita","Pnávrh","kW","2.40","","5.00"]
["","SEER","","","5.68","","5.77"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/a","148","","303"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","Třída energetické účinnosti","","","A+","","A"]
["","Výkon","Pnávrh","kW","2.60","","4.00"]
["","SCOP/A","","","4.24","","3.93"]
["","Topný výkon Pdh při -10°","","kW","2.16","","3.55"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/a","858","","1424"]