{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RZQSG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQSG100L8Y1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZQSG100L8Y1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQSG125L8Y1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZQSG125L8Y1B","FDXM60F3V1B / FDXM60F3V1B / RZQSG125L8Y1B"]
["Prostorové chlazení","Roční spotřeba energie","","kWh/r","693","652","875","875","875"]
["","Kapacita","Pnávrh","kW","9.50","9.50","12.0","12.0","12.0"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","Výkon","Pnávrh","kW","7.10","7.60","7.60","7.60","7.60"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/r","2,616","2,800","2,800","2,800","2,800"]
["Prostorové chlazení","SEER","","","4.80","5.10","4.80","4.80","4.80"]
["","Třída energetické úspornosti","","","B","A","B","B","B"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","SCOP/A","","","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","Třída energetické účinnosti","","","A","A","A","A","A"]
["Poznámky","","","","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","(3) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(3) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(3) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(3) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(3) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU"]