{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":10,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F9 / RXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B9 / RXM25R5V1B","FDXM35F3V1B9 / RXM35R5V1B","FDXM50F3V1B9 / RXM50R5V1B","FDXM50F3V1B9 / RXM50R2V1B","FDXM60F3V1B9 / RXM60R2V1B","FDXM60F3V1B9 / RXM60R5V1B"]
["Chladicí výkon","Min.","","kW","1.30","1.40","1.70","1.70","1.70","1.70"]
["","Jm.","","kW","2.40","3.40","5.00","5.00","6.00","6.00"]
["","Max.","","kW","3.00","3.80","5.30","5.30","6.50","6.50"]
["Topný výkon","Min.","","kW","1.30","1.40","1.70","1.70","1.70","1.70"]
["","Jm.","","kW","3.20","4.00","5.80","5.80","7.00","7.00"]
["","Max.","","kW","4.50","5.00","6.00","6.00","7.10","7.10"]
["Jmenovitá účinnost","Annual energy consumption","","kWh","318","570","817","817","1,024","1,024"]
["","COP","","","4.00","3.48","3.10","3.10","3.21","3.21"]
["","EER","","","3.77","2.98","3.06","3.06","2.93","2.93"]
["","Směrnice o energetických štítcích","Chlazení","","A","C","B","B","C","C"]
["","","Vytápění","","A","B","D","D","C","C"]
["Prostorové chlazení","Roční spotřeba energie","","kWh/r","","226","303","303","378","378"]
["","Kapacita","Pnávrh","kW","","3.40","5.00","5.00","6.00","6.00"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","Roční spotřeba energie","","kWh/r","","1,046","1,424","1,424","1,693","1,693"]
["","Výkon","Pnávrh","kW","","2.90","4.00","4.00","4.60","4.60"]
["Poznámky","","","","(1) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m."]
["","","","","(2) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["","","","","(3) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem"]
["","","","","(4) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu"]
["Prostorové chlazení","Třída energetické úspornosti","","","","A","A+","A+","A","A"]
["","SEER","","","","5.26","5.77","5.77","5.56","5.56"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","Třída energetické účinnosti","","","","A","A","A","A","A"]
["","SCOP/A","","","","3.88","3.93","3.93","3.80","3.80"]