{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F9 / RZASG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZASG71M2V1B","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZASG100M7V1B","FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZASG100M7V1B","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZASG125M7V1B","FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZASG125M7V1B","FDXM60F3V1B9 / FDXM60F3V1B9 / RZASG125M7V1B","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZASG140M7V1B","FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZASG140M7V1B"]
["Chladicí výkon","Jm.","","kW","6.80","9.50","9.50","12.1","12.1","12.1","13.4","13.4"]
["Topný výkon","Jm.","","kW","7.50","10.8","10.8","13.5","13.5","13.5","15.5","15.5"]
["Prostorové chlazení","Třída energetické úspornosti","","","A++","A++","A++"]
["","Kapacita","Pnávrh","kW","6.80","9.50","9.50","12.1","12.1","12.1","13.4","13.4"]
["","SEER","","","6.30","6.43","7.68","6.69","7.00","6.46","6.74","8.57"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/rok","378","517","433","1086","1037","1124","1194","939"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","Třída energetické účinnosti","","","A+","A","A"]
["","Výkon","Pnávrh","kW","4.50","6.00","6.00","6.00","6.00","6.00","7.80","7.80"]
["","SCOP/A","","","4.22","3.89","3.93","4.39","4.42","4.07","4.57","4.56"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/rok","1493","2159","2137","1912","1900","2065","2387","2394"]
["Poznámky","","","","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí ztěchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35°CDB, ekvivalentní délka potrubí schladivem: 5m, rozdíl úrovní: 0m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí ztěchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35°CDB, ekvivalentní délka potrubí schladivem: 5m, rozdíl úrovní: 0m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí ztěchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35°CDB, ekvivalentní délka potrubí schladivem: 5m, rozdíl úrovní: 0m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí ztěchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35°CDB, ekvivalentní délka potrubí schladivem: 5m, rozdíl úrovní: 0m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí ztěchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35°CDB, ekvivalentní délka potrubí schladivem: 5m, rozdíl úrovní: 0m."]
["","","","","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["Energetickou účinná řada","","","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]