{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXS-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXS25F2VEB","FDXS35F2VEB","FDXS60F2VEB"]
["Hladina akustického tlaku","Vytápění","Vysoké","dBA","35","35","38"]
["","","Střední","dBA","33","33","36"]
["","","Nízký","dBA","27","27","30"]
["","Chlazení","Střední","dBA","33","33","35"]
["","","Nízký","dBA","27","27","30"]
["","","Vysoké","dBA","35","35","38"]
["Standardní příslušenství","Příručka pro instalaci","","","1","1","1"]
["","Manuální ovládání","","","1","1","1"]
["","Izolace pro upevnění","","","1","1","1"]
["","Těsnicí podložky","","","1","1","1"]
["","Kovová svorka","","","1","1","1"]
["","Drenážní hadice","","","1","1","1"]
["","Podložka pro konzoli závěsu","","","8","8","8"]
["","Těsnící materiál","","","2","2","2"]
["","Svorky","","","6","6","6"]
["","Upínací deska podložky","","","4","4","4"]
["","Šrouby pro příruby kanálu","","","1","1","1"]
["","Vzduchový filtr","","","1","1","1"]
["Připojovací rozměry","Kapalina","Vnější průměr","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","Plyn","Vnější průměr","mm","9.50","9.50","12.7"]
["","Vypouštění","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Vstup napájení","Chlazení","Jm.","kW","0.036","0.036","0.060"]
["","Vytápění","Jm.","kW","0.036","0.036","0.060"]
["Sound power level","Chlazení","","dBA","53","53","56"]
["","Vytápění","","dBA","53","53","56"]
["Rozměry","Jednotka","Šířka","mm","750","750","1,150"]
["","","Hloubka","mm","620","620","620"]
["","","Výška","mm","200","200","200"]
["Hmotnost","Jednotka","","kg","21.0","21.0","30.0"]
["Ventilátor","Vnější statický tlak","Jmen.","Pa","30","30","40"]
["Power supply","Fáze","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvence","","Hz","50/60","50/60","50/60"]
["","Označení","","","VE","VE","VE"]
["","Napětí","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Poznámky","","","","(1) - Provozní hlučnost se stanovena u zadního vstupu pro nasávání a při ESP 40 Pa. Provozní hlučnost pro vstup sání za spodní strany: (provozní hlučnost pro sání na zadní straně) + 5 dB. U instalací s nižším externím statickým tlakem může být hlučnost vyšší o více než 5 dB.","(1) - Provozní hlučnost se stanovena u zadního vstupu pro nasávání a při ESP 40 Pa. Provozní hlučnost pro vstup sání za spodní strany: (provozní hlučnost pro sání na zadní straně) + 5 dB. U instalací s nižším externím statickým tlakem může být hlučnost vyšší o více než 5 dB.","(1) - Provozní hlučnost se stanovena u zadního vstupu pro nasávání a při ESP 40 Pa. Provozní hlučnost pro vstup sání za spodní strany: (provozní hlučnost pro sání na zadní straně) + 5 dB. U instalací s nižším externím statickým tlakem může být hlučnost vyšší o více než 5 dB."]
["","","","","(2) - Læs specifikationer til den Multi udendørs enhed, der skal tilsluttes, når den er koblet til udendørs enhed i Multi-system.","(2) - Læs specifikationer til den Multi udendørs enhed, der skal tilsluttes, når den er koblet til udendørs enhed i Multi-system.","(2) - Læs specifikationer til den Multi udendørs enhed, der skal tilsluttes, når den er koblet til udendørs enhed i Multi-system."]