{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":20,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQSG71L2V1B","FHQ71CAVEB / RZQSG71L2V1B","FHQ100CAVEB / RZQSG100L7V1B","FHQ100CAVEB / RZQSG100L7Y1B9","FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQSG100L7V1B","FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQSG100L7Y1B9","FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / RZQSG100L7V1B","FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / RZQSG100L7Y1B9","FHQ125CAVEB / RZQSG125L7V1B","FHQ125CAVEB / RZQSG125L7Y1B9","FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQSG125L7V1B","FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQSG125L7Y1B9","FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / RZQSG125L7V1B","FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / RZQSG125L7Y1B9","FHQ60CAVEB / FHQ60CAVEB / RZQSG125L7V1B","FHQ60CAVEB / FHQ60CAVEB / RZQSG125L7Y1B9"]
["Chladicí výkon","Jm.","","kW","","6.8","9.5","9.5","","","","","12.0","12.0"]
["Prostorové chlazení","SEER","","","4.30","5.11","5.11","5.11","4.30","4.30","4.30","4.30","4.61","4.61","4.00","4.00","4.30","4.30","4.30","4.30"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/r","554","466","650.685","650.685","773.256","773.256","773.256","773.256","911.063","911.063","1,050","1,050","976.744","976.744","976.744","976.744"]
["","Kapacita","Pnávrh","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00"]
["","Třída energetické úspornosti","","","C","A","A","A","C","C","C","C","B","B","D","D","C","C","C","C"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","Výkon","Pnávrh","kW","6.00","7.60","7.60","7.60","6.81","6.81","6.81","6.81","7.60","7.60","8.03","8.03","8.03","8.03","8.03","8.03"]
["","SCOP/A","","","3.40","3.81","3.80","3.80","3.40","3.40","3.40","3.40","3.81","3.81","3.40","3.40","3.40","3.40","3.40","3.40"]
["","Třída energetické účinnosti","","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/r","2,472","2,792","2,799","2,799","2,802","2,802","2,802","2,802","2,791","2,791","3,305","3,305","3,305","3,305","3,306.471","3,306.471"]
["Jmenovitá účinnost","Roční spotřeba energie","","kWh","","983","1,480","1,480","","","","","2,075","2,075"]
["","EER","","","","3.46","3.21","3.21","","","","","2.89","2.89"]
["","COP","","","","4.00","3.61","3.61","","","","","3.62","3.62"]
["","Směrnice o energetických štítcích","Chlazení","","","A","A","A","","","","","C","C"]
["","","Vytápění","","","A","A","A","","","","","A","A"]
["Topný výkon","Jm.","","kW","","7.5","10.8","10.8","","","","","13.5","13.5"]
["Poznámky","","","","","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","","","","","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU"]
["","","","","","(2) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení","(2) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení","(2) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení","","","","","(2) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení","(2) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení"]
["","","","","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","","","","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","","","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU"]