{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ35CAVEB","FHQ50CAVEB","FHQ60CAVEB","FHQ71CAVEB","FHQ100CAVEB","FHQ125CAVEB","FHQ140CAVEB"]
["Hladina akustického tlaku","Vytápění","Vysoké","dBA","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Jm.","dBA","34","35","35","36","38","41","42"]
["","","Nízký","dBA","31","32","33","34","34","37","38"]
["","Chlazení","Nízký","dBA","31","32","33","34","34","37","38"]
["","","Vysoké","dBA","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Jm.","dBA","34","35","35","36","38","41","42"]
["Standardní příslušenství","Příručka pro instalaci","","","Příručka pro instalaci","Příručka pro instalaci","Příručka pro instalaci","Příručka pro instalaci","Příručka pro instalaci","Příručka pro instalaci","Příručka pro instalaci"]
["","Manuální ovládání","","","Manuální ovládání","Manuální ovládání","Manuální ovládání","Manuální ovládání","Manuální ovládání","Manuální ovládání","Manuální ovládání"]
["","Prohlášení o shodě","","","Prohlášení o shodě","Prohlášení o shodě","Prohlášení o shodě","Prohlášení o shodě","Prohlášení o shodě","Prohlášení o shodě","Prohlášení o shodě"]
["","Drenážní hadice","","","Drenážní hadice","Drenážní hadice","Drenážní hadice","Drenážní hadice","Drenážní hadice","Drenážní hadice","Drenážní hadice"]
["","Kovová svorka","","","Kovová svorka","Kovová svorka","Kovová svorka","Kovová svorka","Kovová svorka","Kovová svorka","Kovová svorka"]
["","Podložka pro konzoli závěsu","","","Podložka pro konzoli závěsu","Podložka pro konzoli závěsu","Podložka pro konzoli závěsu","Podložka pro konzoli závěsu","Podložka pro konzoli závěsu","Podložka pro konzoli závěsu","Podložka pro konzoli závěsu"]
["","Svorky","","","Svorky","Svorky","Svorky","Svorky","Svorky","Svorky","Svorky"]
["","Instalační šablona","","","Instalační šablona","Instalační šablona","Instalační šablona","Instalační šablona","Instalační šablona","Instalační šablona","Instalační šablona"]
["","Izolační materiál spojů","","","Izolační materiál spojů","Izolační materiál spojů","Izolační materiál spojů","Izolační materiál spojů","Izolační materiál spojů","Izolační materiál spojů","Izolační materiál spojů"]
["","Těsnící materiál","","","Těsnící materiál","Těsnící materiál","Těsnící materiál","Těsnící materiál","Těsnící materiál","Těsnící materiál","Těsnící materiál"]
["","Pouzdro z pryskyřice","","","Pouzdro z pryskyřice","Pouzdro z pryskyřice","Pouzdro z pryskyřice","Pouzdro z pryskyřice","Pouzdro z pryskyřice","Pouzdro z pryskyřice","Pouzdro z pryskyřice"]
["","Upevnění kabeláže","","","Upevnění kabeláže","Upevnění kabeláže","Upevnění kabeláže","Upevnění kabeláže","Upevnění kabeláže","Upevnění kabeláže","Upevnění kabeláže"]
["","Šroub pro upevnění kabeláže","","","Šroub pro upevnění kabeláže","Šroub pro upevnění kabeláže","Šroub pro upevnění kabeláže","Šroub pro upevnění kabeláže","Šroub pro upevnění kabeláže","Šroub pro upevnění kabeláže","Šroub pro upevnění kabeláže"]
["Řídicí systémy","Kabelové dálkové ovládání","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53"]
["Připojovací rozměry","Kapalina","Vnější průměr","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Plyn","Vnější průměr","mm","9.5","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Vypouštění","","","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20"]
["Hladina akustického výkonu","Chlazení","","dBA","53","54","54","55","60","62","64"]
["","Vytápění","","dBA","53","54","54","55","60","62","64"]
["Rozměry","Jednotka","Šířka","mm","960","960","1,270","1,270","1,590","1,590","1,590"]
["","","Hloubka","mm","690","690","690","690","690","690","690"]
["","","Výška","mm","235","235","235","235","235","235","235"]
["Opláštění","Materiál","","","Pryskyřice, plech","Pryskyřice, plech","Pryskyřice, plech","Pryskyřice, plech","Pryskyřice, plech","Pryskyřice, plech","Pryskyřice, plech"]
["","Barva","","","Čerstvý bílý","Čerstvý bílý","Čerstvý bílý","Čerstvý bílý","Čerstvý bílý","Čerstvý bílý","Čerstvý bílý"]
["Hmotnost","Jednotka","","kg","24","25","31","32","38","38","38"]
["Power supply","Fáze","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvence","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Označení","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Napětí","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]