{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":22,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTX-KV / RX-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTX20K2V1B / RX20K2V1B","FTX20K2V1B / RX20K5V1B9","FTX20K2V1B / RX20K5V1B","FTX20K5V1B / RX20K2V1B","FTX20K5V1B / RX20K5V1B9","FTX25K2V1B / RX25K2V1B","FTX25K2V1B / RX25K5V1B9","FTX25K2V1B / RX25K5V1B","FTX25K5V1B / RX25K2V1B","FTX25K5V1B / RX25K5V1B9","FTX35K2V1B / RX35K2V1B","FTX35K2V1B / RX35K5V1B9","FTX35K2V1B / RX35K5V1B","FTX35K5V1B / RX35K2V1B","FTX35K5V1B / RX35K5V1B9","FTX50KMV1B / RX50KV1B","FTX60KMV1B / RX60KV1B","FTX71KMV1B / RX71KV1B"]
["Chladicí výkon","Min.","","kW","","","","1.3","1.3","","","","1.3","1.3","","","","1.3","1.3"]
["","Max.","","kW","","","","2.6","2.6","","","","3.0","3.0","","","","4.0","4.0"]
["","Jm.","","kW","2.0","2.0","2.0","2.00","2.00","2.5","2.5","2.5","2.50","2.50","3.5","3.5","3.5","3.50","3.50","5.0","6.0","7.1"]
["Jmenovitá účinnost","Roční spotřeba energie","","kWh","251","251","251","251","251","331","331","331","331","331","510","510","510","510","510","698","822","1,360"]
["","EER","","","3.98","3.98","3.98","3.98","3.98","3.78","3.78","3.78","3.78","3.78","3.43","3.43","3.43","3.43","3.43","3.58","3.65","2.61"]
["","COP","","","4.77","4.77","4.77","4.77","4.77","4.36","4.36","4.36","4.36","4.36","4.02","4.02","4.02","4.02","4.02","3.80","3.63","3.19"]
["","Směrnice o energetických štítcích","Chlazení","","","","","A","A","","","","A","A","","","","A","A"]
["","","Vytápění","","","","","A","A","","","","A","A","","","","A","A"]
["Topný výkon","Jm.","","kW","2.50","2.50","2.50","2.50","2.50","3.00","3.00","3.00","3.00","3.00","4.00","4.00","4.00","4.00","4.00","6.00","7.00","8.20"]
["","Min.","","kW","","","","1.30","1.30","","","","1.30","1.30","","","","1.30","1.30"]
["","Max.","","kW","","","","3.50","3.50","","","","4.00","4.00","","","","4.80","4.80"]
["Poznámky","","","","","","","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","","","","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","","","","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m."]
["","","","","","","","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","","","","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","","","","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["","","","","","","","(3) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(3) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","","","","(3) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(3) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","","","","(3) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(3) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu"]