{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXA-BT / RXA-B8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXA42B2V1BT / RXA42B5V1B8","FTXA50B2V1BT / RXA50B5V1B8"]
["Chladicí výkon","Min.","","kW","1.7","1.7"]
["","Jm.","","kW","4.2","5"]
["","Max.","","kW","5","5.3"]
["Topný výkon","Min.","","kW","1.7","1.7"]
["","Jm.","","kW","5.4","5.8"]
["","Max.","","kW","6","6.5"]
["Jmenovitá účinnost","EER","","","3.99","3.68"]
["","COP","","","4.12","4"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh","526","679"]
["","Jmenovitá účinnost-=-Směrnice o&nbsp;energetických štítcích","Jmenovitá účinnost-=-Směrnice o&nbsp;energetických štítcích-=-Chlazení","","A","A"]
["","","Jmenovitá účinnost-=-Směrnice o&nbsp;energetických štítcích-=-Vytápění","","A","A"]
["Prostorové chlazení","Třída energetické úspornosti","","","A++","A++"]
["","Kapacita","Pnávrh","kW","4.2","5"]
["","SEER","","","7.5","7.33"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/rok","196","239"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","Třída energetické účinnosti","","","A++","A++"]
["","Výkon","Pnávrh","kW","3.8","4"]
["","SCOP/A","","","4.6","4.6"]
["","Topný výkon Pdh při -10°","","kW","3.04","3.19"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/rok","1,156","1,218"]
["Poznámky","","","","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí ztěchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35°CDB, ekvivalentní délka potrubí schladivem: 5m, rozdíl úrovní: 0m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí ztěchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35°CDB, ekvivalentní délka potrubí schladivem: 5m, rozdíl úrovní: 0m."]
["","","","","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["","","","","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem"]