{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":8,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXA-DG / RXA-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXA50D2V1BG / RXA50B2V1B","FTXA50D2V1BG / RXA50B5V1B","FTXA50D2V1BL / RXA50B2V1B","FTXA50D2V1BL / RXA50B5V1B"]
["Chladicí výkon","Min.","","kW","1.70","1.70","1.70","1.70"]
["","Jm.","","kW","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["","Max.","","kW","5.30","5.30","5.30","5.30"]
["Topný výkon","Min.","","kW","1.70","1.70","1.70","1.70"]
["","Jm.","","kW","5.80","5.80","5.80","5.80"]
["","Max.","","kW","6.50","6.50","6.50","6.50"]
["Jmenovitá účinnost","EER","","","3.68","3.68","3.68","3.68"]
["","COP","","","4.00","4.00","4.00","4.00"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh","679","679","679","679"]
["","Jmenovitá účinnost-=-Směrnice o&nbsp;energetických štítcích","Jmenovitá účinnost-=-Směrnice o&nbsp;energetických štítcích-=-Chlazení","","A","A","A","A"]
["","","Jmenovitá účinnost-=-Směrnice o&nbsp;energetických štítcích-=-Vytápění","","A","A","A","A"]
["Prostorové chlazení","Třída energetické úspornosti","","","A++","A++","A++","A++"]
["","Kapacita","Pnávrh","kW","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["","SEER","","","7.33","7.33","7.33","7.33"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/a","239","239","239","239"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","Třída energetické účinnosti","","","A++","A++","A++","A++"]
["","Výkon","Pnávrh","kW","4.00","4.00","4.00","4.00"]
["","SCOP/A","","","4.60","4.60","4.60","4.60"]
["","Topný výkon Pdh při -10°","","kW","3.19","3.19","3.19","3.19"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/a","1218","1218","1218","1218"]
["Energetickou účinná řada","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Poznámky","","","","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí ztěchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35°CDB, ekvivalentní délka potrubí schladivem: 5m, rozdíl úrovní: 0m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí ztěchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35°CDB, ekvivalentní délka potrubí schladivem: 5m, rozdíl úrovní: 0m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí ztěchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35°CDB, ekvivalentní délka potrubí schladivem: 5m, rozdíl úrovní: 0m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí ztěchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35°CDB, ekvivalentní délka potrubí schladivem: 5m, rozdíl úrovní: 0m."]
["","","","","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["","","","","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem"]