{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":7,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXJ-AB9 / RXJ-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXJ20A2V1BB9 / RXJ20M5V1B9","FTXJ25A2V1BB9 / RXJ25M5V1B9","FTXJ35A2V1BB9 / RXJ35M5V1B9"]
["Chladicí výkon","Jm.","","kW","2.30","2.40","3.50"]
["Topný výkon","Jm.","","kW","2.50","3.20","4.00"]
["Jmenovitá účinnost","EER","","","4.64","4.73","4.09"]
["","COP","","","5.00","4.57","4.04"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh","248","254","428"]
["","Jmenovitá účinnost-=-Směrnice o&nbsp;energetických štítcích","Jmenovitá účinnost-=-Směrnice o&nbsp;energetických štítcích-=-Chlazení","","A","A","A"]
["","","Jmenovitá účinnost-=-Směrnice o&nbsp;energetických štítcích-=-Vytápění","","A","A","A"]
["Prostorové chlazení","Třída energetické úspornosti","","","A+++","A+++","A++"]
["","Kapacita","Pnávrh","kW","2.30","2.40","3.50"]
["","SEER","","","8.73","8.64","7.19"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/rok","92","97","170"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","Třída energetické účinnosti","","","A++","A++","A++"]
["","Výkon","Pnávrh","kW","2.10","2.70","3.00"]
["","SCOP/A","","","4.61","4.60","4.60"]
["","Topný výkon Pdh při -10°","","kW","1.80","2.18","2.61"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/rok","638","822","913"]
["Energy Efficiency Range","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Poznámky","","","","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem"]
["","","","","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu"]
["","","","","(3) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí ztěchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35°CDB, ekvivalentní délka potrubí schladivem: 5m, rozdíl úrovní: 0m.","(3) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí ztěchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35°CDB, ekvivalentní délka potrubí schladivem: 5m, rozdíl úrovní: 0m.","(3) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí ztěchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35°CDB, ekvivalentní délka potrubí schladivem: 5m, rozdíl úrovní: 0m."]
["","","","","(4) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(4) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(4) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]