{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":17,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-R / 5MXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20R2V1B / FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / FTXM25R2V1B / 5MXM90A2V1B","FTXM20R2V1B / FTXM20R2V1B / FTXM50R2V1B / 5MXM90A2V1B","FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / FTXM42R2V1B / 5MXM90A2V1B","FTXM20R2V1B / FTXM35R2V1B / FTXM35R2V1B / 5MXM90A2V1B","FTXM20R2V1B / FTXM71R2V1B / 5MXM90A2V1B","FTXM20R5V1B / FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / FTXM25R5V1B / 5MXM90A2V1B","FTXM20R5V1B / FTXM20R5V1B / FTXM50R2V1B / 5MXM90A2V1B","FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / FTXM42R5V1B / 5MXM90A2V1B","FTXM20R5V1B / FTXM35R5V1B / FTXM35R5V1B / 5MXM90A2V1B","FTXM20R5V1B / FTXM71R2V1B / 5MXM90A2V1B","FTXM25R2V1B / FTXM25R2V1B / FTXM42R2V1B / 5MXM90A2V1B","FTXM25R5V1B / FTXM25R5V1B / FTXM42R5V1B / 5MXM90A2V1B","FTXM42R2V1B / FTXM50R2V1B / 5MXM90A2V1B"]
["Chladicí výkon","Jm.","","kW","7.80","8.00","8.00","8.00","8.00","7.80","8.00","8.00","8.00","8.00","8.00","8.00","8.00"]
["Topný výkon","Jm.","","kW","10.00","10.00","10.00","10.00","10.00","10.00","10.00","10.00","10.00","10.00","10.00","10.00","10.00"]
["Jmenovitá účinnost","EER","","","4.15","3.82","3.71","3.73","3.33","4.15","3.82","3.71","3.73","3.33","3.72","3.72","3.34"]
["","COP","","","4.58","4.28","4.08","3.99","3.69","4.58","4.28","4.08","3.99","3.69","4.09","4.09","3.74"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh","940","1047","1077","1073","1202","940","1047","1077","1073","1202","1075","1075","1199"]
["","Jmenovitá účinnost-=-Směrnice o&nbsp;energetických štítcích","Jmenovitá účinnost-=-Směrnice o&nbsp;energetických štítcích-=-Chlazení","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Jmenovitá účinnost-=-Směrnice o&nbsp;energetických štítcích-=-Vytápění","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Prostorové chlazení","Třída energetické úspornosti","","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Kapacita","Pnávrh","kW","7.80","8.00","8.00","8.00","8.00","7.80","8.00","8.00","8.00","8.00","8.00","8.00","8.00"]
["","SEER","","","7.55","7.29","7.17","7.18","6.84","7.55","7.29","7.17","7.18","6.84","7.18","7.18","6.85"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/a","366","387","391","392","410","366","387","391","392","410","391","391","411"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","Třída energetické účinnosti","","","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["","Výkon","Pnávrh","kW","6.46","6.46","5.60","6.46","4.50","6.46","6.46","5.60","6.46","4.50","5.60","5.60","5.20"]
["","SCOP/A","","","4.50","4.34","4.35","4.20","4.26","4.50","4.34","4.35","4.20","4.26","4.36","4.36","4.21"]
["","Topný výkon Pdh při -10°","","kW","5.02","4.98","4.47","4.97","3.84","5.02","4.98","4.47","4.97","3.84","4.48","4.48","4.19"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/a","2010","2083","1803","2152","1478","2010","2083","1803","2152","1478","1799","1799","1731"]
["Energetickou účinná řada","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Poznámky","","","","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí ztěchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35°CDB, ekvivalentní délka potrubí schladivem: 5m, rozdíl úrovní: 0m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí ztěchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35°CDB, ekvivalentní délka potrubí schladivem: 5m, rozdíl úrovní: 0m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí ztěchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35°CDB, ekvivalentní délka potrubí schladivem: 5m, rozdíl úrovní: 0m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí ztěchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35°CDB, ekvivalentní délka potrubí schladivem: 5m, rozdíl úrovní: 0m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí ztěchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35°CDB, ekvivalentní délka potrubí schladivem: 5m, rozdíl úrovní: 0m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí ztěchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35°CDB, ekvivalentní délka potrubí schladivem: 5m, rozdíl úrovní: 0m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí ztěchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35°CDB, ekvivalentní délka potrubí schladivem: 5m, rozdíl úrovní: 0m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí ztěchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35°CDB, ekvivalentní délka potrubí schladivem: 5m, rozdíl úrovní: 0m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí ztěchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35°CDB, ekvivalentní délka potrubí schladivem: 5m, rozdíl úrovní: 0m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí ztěchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35°CDB, ekvivalentní délka potrubí schladivem: 5m, rozdíl úrovní: 0m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí ztěchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35°CDB, ekvivalentní délka potrubí schladivem: 5m, rozdíl úrovní: 0m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí ztěchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35°CDB, ekvivalentní délka potrubí schladivem: 5m, rozdíl úrovní: 0m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí ztěchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35°CDB, ekvivalentní délka potrubí schladivem: 5m, rozdíl úrovní: 0m."]
["","","","","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["","","","","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem"]
["","","","","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu"]