{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-M / RXP-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP50M2V1B / RXP50N5V1B","FTXP60M2V1B / RXP60N5V1B","FTXP71M2V1B / RXP71N5V1B"]
["Chladicí výkon","Min.","","kW","1.7","1.7"]
["","Jm.","","kW","5.0","6.0"]
["","Max.","","kW","6.0","7.0"]
["Topný výkon","Min.","","kW","1.7","1.7"]
["","Jm.","","kW","6.0","7.0"]
["","Max.","","kW","7.7","8.0"]
["Jmenovitá účinnost","Roční spotřeba energie","","kWh","693","912"]
["","COP","","","3.80","3.63"]
["","EER","","","3.61","3.29"]
["","Směrnice oenergetických štítcích","Chlazení","","A","A"]
["","","Vytápění","","A","A"]
["Poznámky","","","","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí ztěchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35°CDB, ekvivalentní délka potrubí schladivem: 5m, rozdíl úrovní: 0m."]
["","","","","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["Chladicí výkon","Min.","","kW","","","2.3"]
["","Jm.","","kW","","","7.1"]
["","Max.","","kW","","","7.3"]
["Topný výkon","Min.","","kW","","","2.3"]
["","Jm.","","kW","","","8.2"]
["","Max.","","kW","","","9.0"]
["Jmenovitá účinnost","EER","","","","","2.64"]
["","COP","","","","","3.19"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh","","","1345"]
["","Jmenovitá účinnost-=-Směrnice o&nbsp;energetických štítcích","Jmenovitá účinnost-=-Směrnice o&nbsp;energetických štítcích-=-Chlazení","","","","D"]
["","","Jmenovitá účinnost-=-Směrnice o&nbsp;energetických štítcích-=-Vytápění","","","","D"]
["Prostorové chlazení","Třída energetické úspornosti","","","","","A++"]
["","Kapacita","Pnávrh","kW","","","7.1"]
["","SEER","","","","","6.20"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/a","","","401"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","Třída energetické účinnosti","","","","","A+"]
["","Výkon","Pnávrh","kW","","","6.20"]
["","SCOP/A","","","","","4.01"]
["","Topný výkon Pdh při -10°","","kW","","","4.24"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/a","","","2166"]
["Energetickou účinná řada","","","","","","A+++ ~ D"]