{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXS-K / RXS-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXS20K2V1B / RXS20K2V1B","FTXS20K2V1B / RXS20K3V1B","FTXS25K2V1B / RXS25K2V1B","FTXS25K2V1B / RXS25K3V1B","FTXS35K2V1B / RXS35K2V1B","FTXS42K2V1B / RXS42K2V1B","FTXS50K2V1B / RXS50K2V1B"]
["Chladicí výkon","Min.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.3","1.4","1.7","1.7"]
["","Max.","","kW","2.8","2.8","3.2","3.2","4.0","5.0","5.3"]
["","Jm.","","kW","2.0 (3)","2.0 (2)","2.5 (3)","2.5 (2)","3.50 (2)","4.20 (2)","5.00 (2)"]
["Spoje potrubí","Kapalina","Vnější průměr","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Plyn","Vnější průměr","mm","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","12.7"]
["","Odvod kondenzátu","OD","mm","18.0","18.0","18.0","18.0","18","18","18"]
["Jmenovitá účinnost","Roční spotřeba energie","","kWh","215","215","285","285","420","590","705"]
["","EER","","","4.65","4.65","4.39","4.39","4.17","3.56","3.55"]
["","COP","","","4.55","4.55","4.52","4.52","4.76","4.12","4.00"]
["","Směrnice o energetických štítcích","Chlazení","","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Vytápění","","A","A","A","A","A","A","A"]
["Topný výkon","Jm.","","kW","2.5 (4)","2.5 (3)","2.8 (4)","2.8 (3)","4.00 (3)","5.40 (3)","5.8 (3)"]
["","Min.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.3","1.4","1.7","1.7"]
["","Max.","","kW","4.3","4.3","4.7","4.7","5.2","6.0","6.5"]
["Poznámky","","","","(1) - Štítek spotřeby: stupnice od A (nejúčinnější) do G (nejméně účinné)","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - Štítek spotřeby: stupnice od A (nejúčinnější) do G (nejméně účinné)","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU"]
["","","","","(2) - Roční spotřeba energie: počítáno podle průměrného používání po dobu 500 provozních hodin za rok při plné zátěži (= jmenovité podmínky)","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; venkovní teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m","(2) - Roční spotřeba energie: počítáno podle průměrného používání po dobu 500 provozních hodin za rok při plné zátěži (= jmenovité podmínky)","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; venkovní teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m","(2) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35°CDB, 24°CWB; tilsvarende rørlængde: 5m","(2) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35°CDB, 24°CWB; tilsvarende rørlængde: 5m","(2) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35°CDB, 24°CWB; tilsvarende rørlængde: 5m"]
["","","","","(3) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35°CDB, 24°CWB; tilsvarende rørlængde: 5m","(3) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5m","(3) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35°CDB, 24°CWB; tilsvarende rørlængde: 5m","(3) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5m","(3) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5m","(3) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5m","(3) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5m"]
["","","","","(4) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5m","(4) - 220 V","(4) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5m","(4) - 220 V","(4) - 220 V","(4) - 220 V","(4) - 220 V"]
["","","","","(5) - 220 V","(5) - 230V","(5) - 220 V","(5) - 230V","(5) - 230V","(5) - 230V","(5) - 230V"]
["","","","","(6) - 230V","(6) - 240 V","(6) - 230V","(6) - 240 V","(6) - 240 V","(6) - 240 V","(6) - 240 V"]
["","","","","(7) - 240 V","(7) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení","(7) - 240 V","(7) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení","(7) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení","(7) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení","(7) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení"]
["","","","","(8) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení","","(8) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení"]