{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUA-A / RZASG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUA100AVEB9 / RZASG100M7V1B","FUA125AVEB9 / RZASG125M7V1B","FUA71AVEB / RZASG71M2V1B","FUA71AVEB9 / RZASG71M2V1B","FUA71AVEB9 / FUA71AVEB9 / RZASG140M7V1B"]
["Chladicí výkon","Jm.","","kW","","","6.80 (1)","6.80 (1)"]
["Prostorové chlazení","SEER","","","","","6.16","6.16"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/r","","","386","386"]
["","Kapacita","Pnávrh","kW","","","6.80","6.80"]
["","Třída energetické úspornosti","","","","","A++","A++"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","Výkon","Pnávrh","kW","","","4.50","4.50"]
["","SCOP/A","","","","","3.90","3.90"]
["","Třída energetické účinnosti","","","","","A","A"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/r","","","1,615","1,615"]
["Topný výkon","Jm.","","kW","","","7.50 (2)","7.50 (2)"]
["Chladicí výkon","Jm.","","kW","9.5","12.1","","","13.4"]
["Topný výkon","Jm.","","kW","10.8","13.5","","","15.5"]
["Prostorové chlazení","Třída energetické úspornosti","","","A+"]
["","Kapacita","Pnávrh","kW","9.5","12.1","","","13.4"]
["","SEER","","","5.83","5.49","","","8.56"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/r","570","1322","","","939"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","Třída energetické účinnosti","","","A+"]
["","Výkon","Pnávrh","kW","6","6","","","7.80"]
["","SCOP/A","","","4.01","3.84","","","5.00"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/r","2095","2188","","","2185"]
["Poznámky","","","","","","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m."]
["","","","","","","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["","","","","","","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem"]
["","","","","","","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu"]