{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":10,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVA-A / RZAG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVA100AMVEB / RZAG71M7V1B","FVA71AMVEB / RZAG71M7V1B","FVA100AMVEB / RZAG100M7V1B","FVA140AMVEB / RZAG100M7V1B","FVA125AMVEB / RZAG125M7V1B","FVA140AMVEB / RZAG140M7V1B"]
["Chladicí výkon","Jm.","","kW","","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","12.1 (1)","13.4 (1)"]
["Prostorové chlazení","Roční spotřeba energie","","kWh/r","","374","554","517","1,133","1,314"]
["","Kapacita","Pnávrh","kW","","6.80","9.50","9.50","12.1","13.4"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","Výkon","Pnávrh","kW","","4.70","7.80","7.80","9.52","9.52"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/r","","1,625","2,600","2,697","3,209","3,383"]
["Topný výkon","Jm.","","kW","","7.50 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Energetickou účinná řada","","","","A+++ ~ D"]
["Prostorové chlazení","SEER","","","","6.37","6.00","6.43","6.41","6.12"]
["","Třída energetické úspornosti","","","","A++","A+","A++"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","SCOP/A","","","","4.05","4.20","4.05","4.15","3.94"]
["","Třída energetické účinnosti","","","","A+","A+","A+"]
["Poznámky","","","","","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Chlazení: T2: vnitřní teplota 26,6 °CST, 19,4 °CMT, venkovní teplota 48 °CST [Btu/h/W]","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m."]
["","","","","","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["","","","","","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem"]
["","","","","","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu"]