{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVQ71CVEB","FVQ100CVEB","FVQ125CVEB","FVQ140CVEB"]
["Hladina akustického tlaku","Vytápění","Vysoké","dBA","43","50","51","53"]
["","","Jm.","dBA","41","47","48","51"]
["","","Nízký","dBA","38","44","46","48"]
["","Chlazení","Nízký","dBA","38","44","46","48"]
["","","Vysoké","dBA","43","50","51","53"]
["","","Jm.","dBA","41","47","48","51"]
["Standardní příslušenství","Manuální ovládání","","","Manuální ovládání","Manuální ovládání","Manuální ovládání","Manuální ovládání"]
["","Příručka pro instalaci","","","Příručka pro instalaci","Příručka pro instalaci","Příručka pro instalaci","Příručka pro instalaci"]
["","Držák pro instalaci","","","Držák pro instalaci","Držák pro instalaci","Držák pro instalaci","Držák pro instalaci"]
["","Ochranná pryž pro otvory","","","Ochranná pryž pro otvory","Ochranná pryž pro otvory","Ochranná pryž pro otvory","Ochranná pryž pro otvory"]
["","Pouzdro","","","Pouzdro","Pouzdro","Pouzdro","Pouzdro"]
["","Izolace pro upevnění","","","Izolace pro upevnění","Izolace pro upevnění","Izolace pro upevnění","Izolace pro upevnění"]
["","Kryt","","","Kryt","Kryt","Kryt","Kryt"]
["","Svorky","","","Svorky","Svorky","Svorky","Svorky"]
["","Šrouby","","","Šrouby","Šrouby","Šrouby","Šrouby"]
["","Instalační šablona","","","Instalační šablona","Instalační šablona","Instalační šablona","Instalační šablona"]
["","Materiál odolný proti rosení","","","Materiál odolný proti rosení","Materiál odolný proti rosení","Materiál odolný proti rosení","Materiál odolný proti rosení"]
["","Kabeláž dálkového ovládání","","","Kabeláž dálkového ovládání","Kabeláž dálkového ovládání","Kabeláž dálkového ovládání","Kabeláž dálkového ovládání"]
["Řídicí systémy","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Připojovací rozměry","Kapalina","Vnější průměr","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Plyn","Vnější průměr","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Vypouštění","","","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26"]
["Vstup napájení","Chlazení","Jm.","kW","0.117","0.238","0.238","0.276"]
["","Vytápění","Jm.","kW","0.117","0.238","0.238","0.276"]
["Hladina akustického výkonu","Chlazení","","dBA","55","62","63","65"]
["","Vytápění","","dBA","55","62","63","65"]
["Rozměry","Jednotka","Šířka","mm","600","600","600","600"]
["","","Hloubka","mm","270","350","350","350"]
["","","Výška","mm","1,850","1,850","1,850","1,850"]
["Opláštění","Barva","","","Čerstvý bílý","Čerstvý bílý","Čerstvý bílý","Čerstvý bílý"]
["Hmotnost","Jednotka","","kg","39","47","47","47"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvence","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napětí","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]