{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":7,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXG-K / RXG-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXG25K2V1B / RXG25L2V1B","FVXG35K2V1B / RXG35L2V1B","FVXG50K2V1B / RXG50L2V1B"]
["Chladicí výkon","Min.","","kW","1.3","1.4","1.7"]
["","Max.","","kW","3.0","3.8","5.6"]
["","Jm.","","kW","2.5 (3)","3.5 (3)","5.0 (3)"]
["Spoje potrubí","Kapalina","Vnější průměr","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","Plyn","Vnější průměr","mm","9.5","9.5","12.7"]
["Jmenovitá účinnost","Roční spotřeba energie","","kWh","270","470","755"]
["","EER","","","4.63","3.72","3.31"]
["","COP","","","4.42","3.75","3.69"]
["","Směrnice oenergetických štítcích","Chlazení","","A","A","A"]
["","","Vytápění","","A","A","A"]
["Topný výkon","Jm.","","kW","3.4 (4)","4.5 (4)","5.8 (4)"]
["","Min.","","kW","1.3","1.4","1.7"]
["","Max.","","kW","4.5","5.0","8.1"]
["Poznámky","","","","(1) - Štítek spotřeby: stupnice od A (nejúčinnější) do G (nejméně účinné)","(1) - Štítek spotřeby: stupnice od A (nejúčinnější) do G (nejméně účinné)","(1) - Štítek spotřeby: stupnice od A (nejúčinnější) do G (nejméně účinné)"]
["","","","","(2) - Roční spotřeba energie: počítáno podle průměrného používání po dobu 500 provozních hodin za rok při plné zátěži (= jmenovité podmínky)","(2) - Roční spotřeba energie: počítáno podle průměrného používání po dobu 500 provozních hodin za rok při plné zátěži (= jmenovité podmínky)","(2) - Roční spotřeba energie: počítáno podle průměrného používání po dobu 500 provozních hodin za rok při plné zátěži (= jmenovité podmínky)"]
["","","","","(3) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35°CDB, 24°CWB","(3) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35°CDB, 24°CWB","(3) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35°CDB, 24°CWB"]
["","","","","(4) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB","(4) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB","(4) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","(5) - 220 V","(5) - 220 V","(5) - 220 V"]
["","","","","(6) - 230V","(6) - 230V","(6) - 230V"]
["","","","","(7) - 240 V","(7) - 240 V","(7) - 240 V"]
["","","","","(8) - Læs specifikationer til den Multi udendørs enhed, der skal tilsluttes, når den er koblet til udendørs enhed i Multi-system.","(8) - Læs specifikationer til den Multi udendørs enhed, der skal tilsluttes, når den er koblet til udendørs enhed i Multi-system.","(8) - Læs specifikationer til den Multi udendørs enhed, der skal tilsluttes, når den er koblet til udendørs enhed i Multi-system."]