{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":6,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXG-K / RXLG-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXG25K2V1B / RXLG25M2V1B","FVXG35K2V1B / RXLG35M2V1B"]
["Venkovní jednotka","","","","RXLG25M","RXLG35M"]
["Chladicí výkon","Min.","","kW","1.2","1.4"]
["","Jm.","","kW","2.5","3.5"]
["","Max.","","kW","5.1","5.6"]
["Topný výkon","Min.","","kW","1.0","1.1"]
["","Jm.","","kW","4.5","5.6"]
["","Max.","","kW","6.5, 3.5","7.0, 4.0"]
["Jmenovitá účinnost","EER","","","3.52","3.43"]
["","COP","","","3.88","3.61"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh","355","510"]
["","Jmenovitá účinnost-=-Směrnice o&nbsp;energetických štítcích","Jmenovitá účinnost-=-Směrnice o&nbsp;energetických štítcích-=-Chlazení","","A","A"]
["","","Jmenovitá účinnost-=-Směrnice o&nbsp;energetických štítcích-=-Vytápění","","A","A"]
["Spoje potrubí","Vypouštění","OD","mm","18","18"]
["Připojovací rozměry","Plyn","Vnější průměr","mm","9.5","9.5"]
["","Kapalina","Vnější průměr","mm","6.35","6.35"]
["Prostorové chlazení","Třída energetické úspornosti","","","A++","A++"]
["","Kapacita","Pnávrh","kW","2.50","3.50"]
["","SEER","","","6.99","6.59"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/r","131","186"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","Třída energetické účinnosti","","","A+","A+"]
["","Výkon","Pnávrh","kW","3.00","3.40"]
["","SCOP/A","","","4.25","4.01"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/r","988","1187"]
["Poznámky","","","","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU","(1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU"]
["","","","","(2) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení","(2) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení"]
["","","","","(3) - 220 V","(3) - 220 V"]
["","","","","(4) - 230V","(4) - 230V"]
["","","","","(5) - 240 V","(5) - 240 V"]
["","","","","(6) - Pro minimální výkon vytápění ventilátor vnitřní jednotky nastaven na SL","(6) - Pro minimální výkon vytápění ventilátor vnitřní jednotky nastaven na SL"]
["","","","","(7) - Maximální topný výkon při venkovní teplotě -15 °C","(7) - Maximální topný výkon při venkovní teplotě -15 °C"]