{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXM-B / RXM-R9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXM25B2V1B / RXM25R5V1B9","FVXM35B2V1B / RXM35R5V1B9"]
["Chladicí výkon","Min.","","kW","1.3","1.4"]
["","Jm.","","kW","2.4","3.4"]
["","Max.","","kW","3.5","4"]
["Topný výkon","Min.","","kW","1.3","1.4"]
["","Jm.","","kW","3.4","4.5"]
["","Max.","","kW","4.7","5.8"]
["Jmenovitá účinnost","EER","","","4.47","4.01"]
["","COP","","","4.55","3.9"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh","268","424"]
["","Jmenovitá účinnost-=-Směrnice o&nbsp;energetických štítcích","Jmenovitá účinnost-=-Směrnice o&nbsp;energetických štítcích-=-Chlazení","","A","A"]
["","","Jmenovitá účinnost-=-Směrnice o&nbsp;energetických štítcích-=-Vytápění","","A","A"]
["Prostorové chlazení","Třída energetické úspornosti","","","A+++","A++"]
["","Kapacita","Pnávrh","kW","2.4","3.4"]
["","SEER","","","8.55","8.11"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/r","98","147"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","Třída energetické účinnosti","","","A++","A++"]
["","Výkon","Pnávrh","kW","2.3","2.8"]
["","SCOP/A","","","4.65","4.63"]
["","Topný výkon Pdh při -10°","","kW","2.03","2.34"]
["","Roční spotřeba energie","","kWh/r","693","847"]
["Poznámky","","","","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí ztěchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35°CDB, ekvivalentní délka potrubí schladivem: 5m, rozdíl úrovní: 0m.","(1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí ztěchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35°CDB, ekvivalentní délka potrubí schladivem: 5m, rozdíl úrovní: 0m."]
["","","","","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["","","","","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem"]
["","","","","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu"]