{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":12,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAA15AUV1B","FXAA20AUV1B","FXAA25AUV1B","FXAA32AUV1B","FXAA40AUV1B","FXAA50AUV1B","FXAA63AUV1B"]
["Chladicí výkon","Celkový výkon","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Topný výkon","Celkový výkon","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Příkon - 50Hz","Chlazení","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","0.017","0.019","0.028","0.030","0.025","0.033","0.050"]
["","Vytápění","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","0.025","0.029","0.034","0.035","0.030","0.039","0.060"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["","","","Šířka","mm","795","795","795","795","1050","1050","1050"]
["","","","Hloubka","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Opláštění","Barva","","","","Bílá","Bílá","Bílá","Bílá","Bílá","Bílá","Bílá"]
["Ventilátor","Průtok vzduchu – 50Hz","Chlazení","Při vysokých otáčkách ventilátoru","m³/min","7.1","7.9","8.3","9.4","12.2","14.2","18.2"]
["","","","Při nízkých otáčkách ventilátoru","m³/min","6.5","6.5","6.5","6.5","9.8","10.9","12.9"]
["Chladivo","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","675","675","675","675","675","675","675"]
["Hladina akustického výkonu","Chlazení","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["","","","Při středních otáčkách ventilátoru","dBA","30.5","31.0","32.0","33.0","35.5","38.5","42.5"]
["","","","Při nízkých otáčkách ventilátoru","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","Vytápění","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","","Při středních otáčkách ventilátoru","dBA","31.0","31.5","32.5","33.5","36.0","39.0","43.0"]
["","","","Při nízkých otáčkách ventilátoru","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["Připojovací rozměry","Kapalina","","Typ","","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení"]
["","","","Vnější průměr","mm","6","6","6","6","6","6","6"]
["","Plyn","","Typ","","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení"]
["","","","Vnější průměr","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7"]
["","Odvod kondenzátu","","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Vzduchový filtr","Typ","","","","Demontovatelný/omyvatelný","Demontovatelný/omyvatelný","Demontovatelný/omyvatelný","Demontovatelný/omyvatelný","Demontovatelný/omyvatelný","Demontovatelný/omyvatelný","Demontovatelný/omyvatelný"]
["Standardní příslušenství","Instalační štítek","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Obecná bezpečnostní opatření","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Materiál svorky vodiče","","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Tepelně izolující páska","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Příručka pro montáž a provoz","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Instalační šablona","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Sáček se šrouby","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Napájení","Označení","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Fáze","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napětí","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Proud – 50&nbsp;Hz","Proud – 50&nbsp;Hz-=-Max. proudová hodnota pojistky (MFA)-=-A","","","A","6","6","6","6","6","6","6"]
["Poznámky","","","","","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; venkovní teplota 35°CDB","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; venkovní teplota 35°CDB","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; venkovní teplota 35°CDB","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; venkovní teplota 35°CDB","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; venkovní teplota 35°CDB","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; venkovní teplota 35°CDB","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; venkovní teplota 35°CDB"]
["","","","","","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer."]
["","","","","","(4) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(4) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(4) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(4) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(4) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(4) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(4) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu"]
["","","","","","(5) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(5) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(5) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(5) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(5) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(5) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(5) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%."]
["","","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(7) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(7) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(7) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(7) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(7) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(7) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(7) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring."]
["","","","","","(8) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(8) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(8) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(8) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(8) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(8) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(8) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA"]
["","","","","","(9) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(9) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(9) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(9) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(9) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(9) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(9) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny"]