{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FXAA15AUV1B","FXAA20AUV1B","FXAA25AUV1B","FXAA32AUV1B","FXAA40AUV1B","FXAA50AUV1B","FXAA63AUV1B"]
["Hladina akustického tlaku","Vytápění","Při vysokých otáčkách ventilátoru","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","Při nízkých otáčkách ventilátoru","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","Při středních otáčkách ventilátoru","dBA","31.0","31.5","32.5","33.5","36.0","39.0","43.0"]
["","Chlazení","Při nízkých otáčkách ventilátoru","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["","","Při středních otáčkách ventilátoru","dBA","30.5","31.0","32.0","33.0","35.5","38.5","42.5"]
["Standardní příslušenství","Příručka pro montáž a provoz","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Instalační štítek","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Instalační šablona","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Sáček se šrouby","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Materiál svorky vodiče","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Tepelně izolující páska","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Obecná bezpečnostní opatření","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Chladivo","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Typ","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Chladicí výkon","Celkový výkon","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Spoje potrubí","Kapalina","Vnější průměr","mm","6","6","6","6","6","6","6"]
["","","Typ","","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení"]
["","Plyn","Vnější průměr","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","Typ","","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení"]
["","Vypouštění","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Sound power level","Chlazení","Při vysokých otáčkách ventilátoru","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Vzduchový filtr","Type","","","Demontovatelný/omyvatelný","Demontovatelný/omyvatelný","Demontovatelný/omyvatelný","Demontovatelný/omyvatelný","Demontovatelný/omyvatelný","Demontovatelný/omyvatelný","Demontovatelný/omyvatelný"]
["Rozměry","Jednotka","Šířka","mm","795","795","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","Hloubka","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["","","Výška","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["Opláštění","Barva","","","Bílý","Bílý","Bílý","Bílý","Bílý","Bílý","Bílý"]
["Hmotnost","Jednotka","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Topný výkon","Celkový výkon","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Power supply","Fáze","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvence","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Označení","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Napětí","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Poznámky","","","","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; venkovní teplota 35°CDB","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; venkovní teplota 35°CDB","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; venkovní teplota 35°CDB","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; venkovní teplota 35°CDB","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; venkovní teplota 35°CDB","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; venkovní teplota 35°CDB","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; venkovní teplota 35°CDB"]
["","","","","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer."]
["","","","","(4) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(4) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(4) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(4) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(4) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(4) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(4) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu"]
["","","","","(5) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(5) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(5) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(5) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(5) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(5) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(5) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%."]
["","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","(7) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(7) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(7) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(7) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(7) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(7) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(7) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring."]
["","","","","(8) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(8) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(8) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(8) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(8) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(8) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(8) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA"]
["","","","","(9) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(9) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(9) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(9) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(9) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(9) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(9) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny"]