{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":70,"n_cols":12,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAQ-P"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAQ15PAV1","FXAQ20PAV1","FXAQ25PAV1","FXAQ32PAV1","FXAQ40PAV1","FXAQ50PAV1","FXAQ63PAV1"]
["Standardní příslušenství","Příručka pro montáž a provoz","","","","","","Příručka pro montáž a provoz","Příručka pro montáž a provoz","Příručka pro montáž a provoz","Příručka pro montáž a provoz","Příručka pro montáž a provoz"]
["","Instalační panel","","","","","","Instalační panel","Instalační panel","Instalační panel","Instalační panel","Instalační panel"]
["","Střih pro instalaci","","","","","","Střih pro instalaci","Střih pro instalaci","Střih pro instalaci","Střih pro instalaci","Střih pro instalaci"]
["","Izolační páska","","","","","","Izolační páska","Izolační páska","Izolační páska","Izolační páska","Izolační páska"]
["","Svorky","","","","","","Svorky","Svorky","Svorky","Svorky","Svorky"]
["","Šrouby","","","","","","Šrouby","Šrouby","Šrouby","Šrouby","Šrouby"]
["Chladivo","Typ","","","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Spoje potrubí","Kapalina","","Vnější průměr","mm","","","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52"]
["","","","Typ","","","","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení"]
["","Plyn","","Vnější průměr","mm","","","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","","","Typ","","","","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení"]
["","Vypouštění","","","","","","VP13 (I.D. 13/O.D. 18)","VP13 (I.D. 13/O.D. 18)","VP13 (I.D. 13/O.D. 18)","VP13 (I.D. 13/O.D. 18)","VP13 (I.D. 13/O.D. 18)"]
["Rozměry","Jednotka","","Šířka","mm","","","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","","Hloubka","mm","","","238","238","238","238","238"]
["","","","Výška","mm","","","290","290","290","290","290"]
["Opláštění","Barva","","","","","","Bílá (3.0Y8.5/0.5)","Bílá (3.0Y8.5/0.5)","Bílá (3.0Y8.5/0.5)","Bílá (3.0Y8.5/0.5)","Bílá (3.0Y8.5/0.5)"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","","","11","11","14","14","14"]
["Power supply","Fáze","","","","","","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvence","","","Hz","","","50","50","50","50","50"]
["","Označení","","","","","","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Napětí","","","V","","","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Poznámky","","","","","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5 m (vandret)","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5 m (vandret)","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5 m (vandret)","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5 m (vandret)","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5 m (vandret)","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5 m (vandret)","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5 m (vandret)"]
["","","","","","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m (vodorovné)","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m (vodorovné)","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m (vodorovné)","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m (vodorovné)","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m (vodorovné)","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m (vodorovné)","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m (vodorovné)"]
["","","","","","","","(3) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(3) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(3) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(3) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(3) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme."]
["","","","","","","","(4) - Lydniveauerne måles i et lyddødt rum.","(4) - Lydniveauerne måles i et lyddødt rum.","(4) - Lydniveauerne måles i et lyddødt rum.","(4) - Lydniveauerne måles i et lyddødt rum.","(4) - Lydniveauerne måles i et lyddødt rum."]
["","","","","","","","(5) - Provozní hlučnost se mění podle provozních podmínek a podmínek okolního prostředí","(5) - Provozní hlučnost se mění podle provozních podmínek a podmínek okolního prostředí","(5) - Provozní hlučnost se mění podle provozních podmínek a podmínek okolního prostředí","(5) - Provozní hlučnost se mění podle provozních podmínek a podmínek okolního prostředí","(5) - Provozní hlučnost se mění podle provozních podmínek a podmínek okolního prostředí"]
["","","","","","","","(6) - Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden.","(6) - Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden.","(6) - Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden.","(6) - Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden.","(6) - Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden."]
["","","","","","","","(7) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(7) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(7) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(7) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(7) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu"]
["","","","","","","","(8) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(8) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(8) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(8) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(8) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%."]
["","","","","","","","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","","","(10) - MFA ≤ 4 x FLA","(10) - MFA ≤ 4 x FLA","(10) - MFA ≤ 4 x FLA","(10) - MFA ≤ 4 x FLA","(10) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","","","(11) - Næstlaveste standardsikrings normeringsminimum 16 A","(11) - Næstlaveste standardsikrings normeringsminimum 16 A","(11) - Næstlaveste standardsikrings normeringsminimum 16 A","(11) - Næstlaveste standardsikrings normeringsminimum 16 A","(11) - Næstlaveste standardsikrings normeringsminimum 16 A"]
["","","","","","","","(12) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(12) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(12) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(12) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(12) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA"]
["","","","","","","","(13) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(13) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(13) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(13) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(13) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring."]
["","","","","","","","(14) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(14) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(14) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(14) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(14) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny"]
["Chladicí výkon","Celkový výkon","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","1.7 (1)","2.2 (1)"]
["Topný výkon","Celkový výkon","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","1.9 (2)","2.5 (2)"]
["Příkon - 50Hz","Chlazení","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","0.025","0.029"]
["","Vytápění","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","0.025","0.029"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","290","290"]
["","","","Šířka","mm","795","795"]
["","","","Hloubka","mm","238","238"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","11","11"]
["Opláštění","Barva","","","","Bílá (3.0Y8.5/0.5)","Bílá (3.0Y8.5/0.5)"]
["Ventilátor","Průtok vzduchu – 50Hz","Chlazení","Při vysokých otáčkách ventilátoru","m³/min","7.0","7.5"]
["","","","Při nízkých otáčkách ventilátoru","m³/min","4.5","4.5"]
["Chladivo","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","2087.5","2087.5"]
["Hladina akustického výkonu","Chlazení","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","dBA","52.0","53.0"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","dBA","34.0","35.0"]
["","","","Při nízkých otáčkách ventilátoru","dBA","29.0","29.0"]
["Připojovací rozměry","Kapalina","","Typ","","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení"]
["","","","Vnější průměr","mm","6.35","6.35"]
["","Plyn","","Typ","","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení"]
["","","","Vnější průměr","mm","12.7","12.7"]
["Vzduchový filtr","Typ","","","","Omyvatelná pryskyřičná síť","Omyvatelná pryskyřičná síť"]
["Standardní příslušenství","Clamps","","","","Clamps","Clamps"]
["","Installation and operation manual","","","","Installation and operation manual","Installation and operation manual"]
["","Installation panel","","","","Installation panel","Installation panel"]
["","Insulation tape","","","","Insulation tape","Insulation tape"]
["","Paper pattern for installation","","","","Paper pattern for installation","Paper pattern for installation"]
["","Screws","","","","Screws","Screws"]
["Napájení","Frekvence","","","Hz","50","50"]
["Proud – 50&nbsp;Hz","Proud – 50&nbsp;Hz-=-Max. proudová hodnota pojistky (MFA)-=-A","","","A","16","16"]