{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":61,"n_cols":13,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXDA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXDA10A2VEB","FXDA15A2VEB","FXDA20A2VEB","FXDA25A2VEB","FXDA32A2VEB","FXDA40A2VEB","FXDA50A2VEB","FXDA63A2VEB"]
["Chladicí výkon","Celkový výkon","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","1.10","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10"]
["Topný výkon","Celkový výkon","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","1.30","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00"]
["Příkon - 50Hz","Chlazení","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.049 (1)","0.058 (1)"]
["","Vytápění","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.049 (1)","0.058 (1)"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["","","","Šířka","mm","750","750","750","750","750","950","950","1150"]
["","","","Hloubka","mm","620","620","620","620","620","620","620","620"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","22","22","23","23","23","26.5","26.5","30.5"]
["Opláštění","Barva","","","","Nenatřeno (pozinkováno)","Nenatřeno (pozinkováno)","Nenatřeno (pozinkováno)","Nenatřeno (pozinkováno)","Nenatřeno (pozinkováno)","Nenatřeno (pozinkováno)","Nenatřeno (pozinkováno)","Nenatřeno (pozinkováno)"]
["","Materiál","","","","Pozinkovaná ocel","Pozinkovaná ocel","Pozinkovaná ocel","Pozinkovaná ocel","Pozinkovaná ocel","Pozinkovaná ocel","Pozinkovaná ocel","Pozinkovaná ocel"]
["Požadovaná výška podstropení >-=-mm","mm","","","","240","240","240","240","240","240","240","240"]
["Ventilátor","Průtok vzduchu – 50Hz","Chlazení","Při vysokých otáčkách ventilátoru","m³/min","5.2","6.5","8.0","8.0","8.0","10.5","12.5","16.5"]
["","","","Při nízkých otáčkách ventilátoru","m³/min","4.7","5.8","6.4","6.4","6.4","8.5","10.0","13.0"]
["","Ventilátor-=-Vnější statický tlak – 50&nbsp;Hz","","Ventilátor-=-Vnější statický tlak – 50&nbsp;Hz-=-Vysoký-=-Pa","Pa","30","30","30","30","30","44","44","44"]
["Chladivo","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["Hladina akustického výkonu","Chlazení","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","dBA","48","50","51","51","51","52","53","54"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","dBA","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","35.0","36.0"]
["","","","Při středních otáčkách ventilátoru","dBA","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","33.0","34.0"]
["","","","Při nízkých otáčkách ventilátoru","dBA","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","29.0","30.0"]
["","Vytápění","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","dBA","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","35.0","36.0"]
["","","","Při středních otáčkách ventilátoru","dBA","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","33.0","34.0"]
["","","","Při nízkých otáčkách ventilátoru","dBA","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","29.0","30.0"]
["Připojovací rozměry","Kapalina","","Typ","","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení"]
["","","","Vnější průměr","mm","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["","Plyn","","Typ","","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení"]
["","","","Vnější průměr","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7"]
["","Odvod kondenzátu","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Hladina vypouštění","mm","","","","600","600","600","600","600","600","600","600"]
["Vzduchový filtr","Typ","","","","Demontovatelný/omyvatelný","Demontovatelný/omyvatelný","Demontovatelný/omyvatelný","Demontovatelný/omyvatelný","Demontovatelný/omyvatelný","Demontovatelný/omyvatelný","Demontovatelný/omyvatelný","Demontovatelný/omyvatelný"]
["Standardní příslušenství","Podložka pro konzoli závěsu","","","","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Těsnicí materiál (odtoková hadice)","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Svorky","","","","12","12","12","12","12","12","12","12"]
["","Drenážní hadice","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Příručka pro montáž a provoz","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Izolace pro upevnění","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Kovová svorka na drenážní hadici","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Šrouby","","","","26","26","26","26","26","26","26","26"]
["","Těsnící materiál","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Napájení","Označení","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Fáze","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvence","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napětí","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Proud – 50&nbsp;Hz","Proud – 50&nbsp;Hz-=-Max. proudová hodnota pojistky (MFA)-=-A","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Poznámky","","","","","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení."]
["","","","","","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m"]
["","","","","","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme."]
["","","","","","(5) - Externí statický tlak se může měnit a je možné ho nastavit dálkovým ovládáním (od standardního až po vysoký, viz instalační příručka)","(5) - Externí statický tlak se může měnit a je možné ho nastavit dálkovým ovládáním (od standardního až po vysoký, viz instalační příručka)","(5) - Externí statický tlak se může měnit a je možné ho nastavit dálkovým ovládáním (od standardního až po vysoký, viz instalační příručka)","(5) - Externí statický tlak se může měnit a je možné ho nastavit dálkovým ovládáním (od standardního až po vysoký, viz instalační příručka)","(5) - Externí statický tlak se může měnit a je možné ho nastavit dálkovým ovládáním (od standardního až po vysoký, viz instalační příručka)","(5) - Externí statický tlak se může měnit a je možné ho nastavit dálkovým ovládáním (od standardního až po vysoký, viz instalační příručka)","(5) - Externí statický tlak se může měnit a je možné ho nastavit dálkovým ovládáním (od standardního až po vysoký, viz instalační příručka)","(5) - Externí statický tlak se může měnit a je možné ho nastavit dálkovým ovládáním (od standardního až po vysoký, viz instalační příručka)"]
["","","","","","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu"]
["","","","","","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring."]
["","","","","","(10) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(10) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(10) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(10) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(10) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(10) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(10) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(10) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA"]
["","","","","","(11) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny"]