{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":71,"n_cols":14,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXFQ-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXFQ20BVEB","FXFQ25BVEB","FXFQ32BVEB","FXFQ40BVEB","FXFQ50BVEB","FXFQ63BVEB","FXFQ80BVEB","FXFQ100BVEB","FXFQ125BVEB"]
["Chladicí výkon","Total capacity","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00"]
["Topný výkon","Celkový výkon","","At high fan speed","kW","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00"]
["Příkon - 50Hz","Chlazení","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.071 (1)","0.103 (1)"]
["","Vytápění","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.071 (1)","0.103 (1)"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","204","204","204","204","204","204","246","246","288"]
["","","","Šířka","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","","Hloubka","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","18","18","18","19","21","21","24","24","26"]
["Opláštění","Material","","","","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech"]
["Ventilátor","Průtok vzduchu - 50 Hz","Chlazení","At high fan speed","m³/min","12.8","12.8","12.8","14.8","15.1","16.6","23.3","27.8","31.6"]
["","","","Při nízkých otáčkách ventilátoru","m³/min","8.9","8.9","8.9","10.4","10.7","10.7","13.5","13.0","19.8"]
["Refrigerant","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Hladina akustického výkonu","Cooling","","At high fan speed","dBA","49.0","49.0","49.0","51.0","51.0","53.0","55.0","60.0","61.0"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","At high fan speed","dBA","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","Při středních otáčkách ventilátoru","dBA","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","At low fan speed","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["","Vytápění","","At high fan speed","dBA","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","Při středních otáčkách ventilátoru","dBA","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","Při nízkých otáčkách ventilátoru","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["Spoje potrubí","Liquid","","Typ","","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení"]
["","","","OD","mm","6","6","6","6","6","10","10","10","10"]
["","Plyn","","Typ","","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení"]
["","","","Vnější průměr","mm","12.70","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Drain","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Dekorační panel","Model","","","","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B"]
["","Rozměry","","Výška","mm","65","65","65","65","65","65","65","65","65"]
["","","","Šířka","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Hloubka","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Hmotnost","","","kg","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5"]
["Dekorační panel 2","Model","","","","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B"]
["","Rozměry","","Výška","mm","148","148","148","148","148","148","148","148","148"]
["","","","Šířka","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Hloubka","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Hmotnost","","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Dekorační panel 3","Model","","","","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB"]
["","Rozměry","","Výška","mm","106","106","106","106","106","106","106","106","106"]
["","","","Šířka","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Hloubka","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Hmotnost","","","kg","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5"]
["Vzduchový filtr","Typ","","","","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť"]
["Standardní příslušenství","Manuální ovládání","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Příručka pro instalaci","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drenážní hadice","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Svorka na drenážní hadici","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Podložka pro konzoli závěsu","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Šrouby","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Návod k instalaci","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Izolace pro upevnění","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Těsnicí podložky","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Materiál svorky vodiče","","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Svorky","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Power supply","Fáze","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvence","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napětí","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Proud - 50 Hz","Max. proudová hodnota pojistky (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Poznámky","","","","","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení."]
["","","","","","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; venkovní teplota 35°CDB","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; venkovní teplota 35°CDB","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; venkovní teplota 35°CDB","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; venkovní teplota 35°CDB","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; venkovní teplota 35°CDB","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; venkovní teplota 35°CDB","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; venkovní teplota 35°CDB","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; venkovní teplota 35°CDB","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; venkovní teplota 35°CDB"]
["","","","","","(3) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB","(3) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB","(3) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB","(3) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB","(3) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB","(3) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB","(3) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB","(3) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB","(3) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","","(4) - BYCQ140E2W1W má bílou izolaci. Usazování nečistot na bílé izolaci je více viditelné a proto není doporučeno instalovat dekorační panel BYCQ140E2W1W v místech vystavených koncentraci nečistot.","(4) - BYCQ140E2W1W má bílou izolaci. Usazování nečistot na bílé izolaci je více viditelné a proto není doporučeno instalovat dekorační panel BYCQ140E2W1W v místech vystavených koncentraci nečistot.","(4) - BYCQ140E2W1W má bílou izolaci. Usazování nečistot na bílé izolaci je více viditelné a proto není doporučeno instalovat dekorační panel BYCQ140E2W1W v místech vystavených koncentraci nečistot.","(4) - BYCQ140E2W1W má bílou izolaci. Usazování nečistot na bílé izolaci je více viditelné a proto není doporučeno instalovat dekorační panel BYCQ140E2W1W v místech vystavených koncentraci nečistot.","(4) - BYCQ140E2W1W má bílou izolaci. Usazování nečistot na bílé izolaci je více viditelné a proto není doporučeno instalovat dekorační panel BYCQ140E2W1W v místech vystavených koncentraci nečistot.","(4) - BYCQ140E2W1W má bílou izolaci. Usazování nečistot na bílé izolaci je více viditelné a proto není doporučeno instalovat dekorační panel BYCQ140E2W1W v místech vystavených koncentraci nečistot.","(4) - BYCQ140E2W1W má bílou izolaci. Usazování nečistot na bílé izolaci je více viditelné a proto není doporučeno instalovat dekorační panel BYCQ140E2W1W v místech vystavených koncentraci nečistot.","(4) - BYCQ140E2W1W má bílou izolaci. Usazování nečistot na bílé izolaci je více viditelné a proto není doporučeno instalovat dekorační panel BYCQ140E2W1W v místech vystavených koncentraci nečistot.","(4) - BYCQ140E2W1W má bílou izolaci. Usazování nečistot na bílé izolaci je více viditelné a proto není doporučeno instalovat dekorační panel BYCQ140E2W1W v místech vystavených koncentraci nečistot."]
["","","","","","(5) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(5) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(5) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(5) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(5) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(5) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(5) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(5) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(5) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer."]
["","","","","","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu"]
["","","","","","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%."]
["","","","","","(8) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(8) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(8) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(8) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(8) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(8) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(8) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(8) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(8) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny"]
["","","","","","(9) - BYCQ140E2W1: čistě bílý standardní panel se šedými žaluziemi; BYCQ140E2W1W: čistě bílý standardní panel s bílými žaluziemi; BYCQ140E2W1B: černý standardní panel s černými žaluziemi;","(9) - BYCQ140E2W1: čistě bílý standardní panel se šedými žaluziemi; BYCQ140E2W1W: čistě bílý standardní panel s bílými žaluziemi; BYCQ140E2W1B: černý standardní panel s černými žaluziemi;","(9) - BYCQ140E2W1: čistě bílý standardní panel se šedými žaluziemi; BYCQ140E2W1W: čistě bílý standardní panel s bílými žaluziemi; BYCQ140E2W1B: černý standardní panel s černými žaluziemi;","(9) - BYCQ140E2W1: čistě bílý standardní panel se šedými žaluziemi; BYCQ140E2W1W: čistě bílý standardní panel s bílými žaluziemi; BYCQ140E2W1B: černý standardní panel s černými žaluziemi;","(9) - BYCQ140E2W1: čistě bílý standardní panel se šedými žaluziemi; BYCQ140E2W1W: čistě bílý standardní panel s bílými žaluziemi; BYCQ140E2W1B: černý standardní panel s černými žaluziemi;","(9) - BYCQ140E2W1: čistě bílý standardní panel se šedými žaluziemi; BYCQ140E2W1W: čistě bílý standardní panel s bílými žaluziemi; BYCQ140E2W1B: černý standardní panel s černými žaluziemi;","(9) - BYCQ140E2W1: čistě bílý standardní panel se šedými žaluziemi; BYCQ140E2W1W: čistě bílý standardní panel s bílými žaluziemi; BYCQ140E2W1B: černý standardní panel s černými žaluziemi;","(9) - BYCQ140E2W1: čistě bílý standardní panel se šedými žaluziemi; BYCQ140E2W1W: čistě bílý standardní panel s bílými žaluziemi; BYCQ140E2W1B: černý standardní panel s černými žaluziemi;","(9) - BYCQ140E2W1: čistě bílý standardní panel se šedými žaluziemi; BYCQ140E2W1W: čistě bílý standardní panel s bílými žaluziemi; BYCQ140E2W1B: černý standardní panel s černými žaluziemi;"]