{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":16,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXSA15A2VEB","FXSA20A2VEB","FXSA25A2VEB","FXSA32A2VEB","FXSA40A2VEB","FXSA50A2VEB","FXSA63A2VEB","FXSA80A2VEB","FXSA100A2VEB","FXSA125A2VEB","FXSA140A2VEB"]
["Chladicí výkon","Celkový výkon","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Topný výkon","Celkový výkon","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00","18.00"]
["Příkon - 50Hz","Chlazení","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["","Vytápění","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["","","","Šířka","mm","550","550","550","550","700","700","1000","1000","1400","1400","1550"]
["","","","Hloubka","mm","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Opláštění","Barva","","","","Nenatřeno (pozinkováno)","Nenatřeno (pozinkováno)","Nenatřeno (pozinkováno)","Nenatřeno (pozinkováno)","Nenatřeno (pozinkováno)","Nenatřeno (pozinkováno)","Nenatřeno (pozinkováno)","Nenatřeno (pozinkováno)","Nenatřeno (pozinkováno)","Nenatřeno (pozinkováno)","Nenatřeno (pozinkováno)"]
["","Materiál","","","","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech"]
["Ventilátor","Průtok vzduchu – 50Hz","Chlazení","Při vysokých otáčkách ventilátoru","m³/min","8.7","9.0","9.0","9.5","15.0","15.2","21.0","23.0","32.0","36.0","39.0"]
["","","","Při nízkých otáčkách ventilátoru","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","11.0","11.0","15.0","16.0","23.0","26.0","28.0"]
["","Ventilátor-=-Vnější statický tlak – 50&nbsp;Hz","","Ventilátor-=-Vnější statický tlak – 50&nbsp;Hz-=-Vysoký-=-Pa","Pa","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150"]
["Chladivo","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["Hladina akustického výkonu","Chlazení","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","dBA","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","dBA","29.5","30.0","30.0","31.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","","Při středních otáčkách ventilátoru","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["","","","Při nízkých otáčkách ventilátoru","dBA","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","Vytápění","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","dBA","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","","Při středních otáčkách ventilátoru","dBA","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","","","Při nízkých otáčkách ventilátoru","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["Připojovací rozměry","Kapalina","","Typ","","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení"]
["","","","Vnější průměr","mm","6","6","6","6","6","6","6","6","10","10","10"]
["","Plyn","","Typ","","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení"]
["","","","Vnější průměr","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90"]
["","Odvod kondenzátu","","","","VP20 (vnitřní průměr 20/vnější průměr 26), hladina vypouštění 625 mm","VP20 (vnitřní průměr 20/vnější průměr 26), hladina vypouštění 625 mm","VP20 (vnitřní průměr 20/vnější průměr 26), hladina vypouštění 625 mm","VP20 (vnitřní průměr 20/vnější průměr 26), hladina vypouštění 625 mm","VP20 (vnitřní průměr 20/vnější průměr 26), hladina vypouštění 625 mm","VP20 (vnitřní průměr 20/vnější průměr 26), hladina vypouštění 625 mm","VP20 (vnitřní průměr 20/vnější průměr 26), hladina vypouštění 625 mm","VP20 (vnitřní průměr 20/vnější průměr 26), hladina vypouštění 625 mm","VP20 (vnitřní průměr 20/vnější průměr 26), hladina vypouštění 625 mm","VP20 (vnitřní průměr 20/vnější průměr 26), hladina vypouštění 625 mm","VP20 (vnitřní průměr 20/vnější průměr 26), hladina vypouštění 625 mm"]
["Hladina vypouštění","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Vzduchový filtr","Typ","","","","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť"]
["Standardní příslušenství","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Clamps","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Screws","","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Sealing pad","","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["Napájení","Označení","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Fáze","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvence","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napětí","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Proud – 50&nbsp;Hz","Proud – 50&nbsp;Hz-=-Max. proudová hodnota pojistky (MFA)-=-A","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Poznámky","","","","","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení."]
["","","","","","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m"]
["","","","","","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme."]
["","","","","","(5) - Externí statický tlak se může měnit a je možné ho nastavit dálkovým ovládáním (od standardního až po vysoký, viz instalační příručka)","(5) - Externí statický tlak se může měnit a je možné ho nastavit dálkovým ovládáním (od standardního až po vysoký, viz instalační příručka)","(5) - Externí statický tlak se může měnit a je možné ho nastavit dálkovým ovládáním (od standardního až po vysoký, viz instalační příručka)","(5) - Externí statický tlak se může měnit a je možné ho nastavit dálkovým ovládáním (od standardního až po vysoký, viz instalační příručka)","(5) - Externí statický tlak se může měnit a je možné ho nastavit dálkovým ovládáním (od standardního až po vysoký, viz instalační příručka)","(5) - Externí statický tlak se může měnit a je možné ho nastavit dálkovým ovládáním (od standardního až po vysoký, viz instalační příručka)","(5) - Externí statický tlak se může měnit a je možné ho nastavit dálkovým ovládáním (od standardního až po vysoký, viz instalační příručka)","(5) - Externí statický tlak se může měnit a je možné ho nastavit dálkovým ovládáním (od standardního až po vysoký, viz instalační příručka)","(5) - Externí statický tlak se může měnit a je možné ho nastavit dálkovým ovládáním (od standardního až po vysoký, viz instalační příručka)","(5) - Externí statický tlak se může měnit a je možné ho nastavit dálkovým ovládáním (od standardního až po vysoký, viz instalační příručka)","(5) - Externí statický tlak se může měnit a je možné ho nastavit dálkovým ovládáním (od standardního až po vysoký, viz instalační příručka)"]
["","","","","","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(6) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu"]
["","","","","","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(7) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring."]
["","","","","","(10) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(10) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(10) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(10) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(10) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(10) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(10) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(10) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(10) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(10) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(10) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA"]
["","","","","","(11) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny"]