{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":81,"n_cols":11,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXZA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXZA15A2VEB","FXZA20A2VEB","FXZA25A2VEB","FXZA32A2VEB","FXZA40A2VEB","FXZA50A2VEB"]
["Hladina akustického tlaku","Vytápění","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","Při nízkých otáčkách ventilátoru","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["","","","Při středních otáčkách ventilátoru","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["","Chlazení","","Při nízkých otáčkách ventilátoru","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["","","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","Při středních otáčkách ventilátoru","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["Standardní příslušenství","Příručka pro montáž a provoz","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Drenážní hadice","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Kovová svorka na drenážní hadici","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Podložka pro konzoli závěsu","","","","8","8","8","8","8","8"]
["","Šrouby","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","Izolace pro upevnění","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Těsnicí podložky","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","Svorky","","","","7","7","7","7","7","7"]
["Chladivo","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Příkon - 50 Hz","Chlazení","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["","Vytápění","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["Chladicí výkon","Celkový výkon","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60"]
["Připojovací rozměry","Kapalina","","Vnější průměr","mm","6","6","6","6","6","6"]
["","","","Typ","","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení"]
["","Plyn","","Vnější průměr","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70"]
["","","","Typ","","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení","Rozlisované připojení"]
["","Vypouštění","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Dekorační panel 4","Rozměry","","Hloubka","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Šířka","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Výška","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","Model","","","","BYFQ60B3W1, Viz poznámka 2","BYFQ60B3W1, Viz poznámka 2","BYFQ60B3W1, Viz poznámka 2","BYFQ60B3W1, Viz poznámka 2","BYFQ60B3W1, Viz poznámka 2","BYFQ60B3W1, Viz poznámka 2"]
["","Barva","","","","BÍLÁ (RAL9010)","BÍLÁ (RAL9010)","BÍLÁ (RAL9010)","BÍLÁ (RAL9010)","BÍLÁ (RAL9010)","BÍLÁ (RAL9010)"]
["","Hmotnost","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Hladina akustického výkonu","Chlazení","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","dBA","49","49","50","51","54","60"]
["Air filter","Type","","","","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť","Pryskyřicová síť"]
["Rozměry","Jednotka","","Šířka","mm","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Hloubka","mm","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Výška","mm","260","260","260","260","260","260"]
["Opláštění","Materiál","","","","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech","Pozinkovaný ocelový plech"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","15.5","15.5","15.5","16.5","16.5","18.5"]
["Dekorační panel 2","Hmotnost","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["","Model","","","","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S"]
["","Rozměry","","Hloubka","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Šířka","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Výška","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","Barva","","","","STŘÍBRNÁ","STŘÍBRNÁ","STŘÍBRNÁ","STŘÍBRNÁ","STŘÍBRNÁ","STŘÍBRNÁ"]
["Dekorační panel 3","Rozměry","","Hloubka","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Výška","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Šířka","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","Barva","","","","Bílá (RAL9010)","Bílá (RAL9010)","Bílá (RAL9010)","Bílá (RAL9010)","Bílá (RAL9010)","Bílá (RAL9010)"]
["","Model","","","","BYFQ60B2W1, Viz poznámka 2","BYFQ60B2W1, Viz poznámka 2","BYFQ60B2W1, Viz poznámka 2","BYFQ60B2W1, Viz poznámka 2","BYFQ60B2W1, Viz poznámka 2","BYFQ60B2W1, Viz poznámka 2"]
["","Hmotnost","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Ventilátor","Průtok vzduchu - 50 Hz","Chlazení","Při vysokých otáčkách ventilátoru","m³/min","8.5","8.7","9.0","10.0","11.5","14.0"]
["","","","Při nízkých otáčkách ventilátoru","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","8.0","10.0"]
["Dekorační panel","Hmotnost","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["","Model","","","","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W"]
["","Rozměry","","Výška","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","","","Hloubka","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Šířka","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","Barva","","","","Bílá (N9.5)","Bílá (N9.5)","Bílá (N9.5)","Bílá (N9.5)","Bílá (N9.5)","Bílá (N9.5)"]
["Topný výkon","Celkový výkon","","Při vysokých otáčkách ventilátoru","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30"]
["Proud - 50 Hz","Max. proudová hodnota pojistky (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Označení","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frekvence","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napětí","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Poznámky","","","","","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.","(1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení."]
["","","","","","(2) - Pro připojení standardního panelu je nutné použít doplněk ERPS23 (konverzní kabelový svazek)","(2) - Pro připojení standardního panelu je nutné použít doplněk ERPS23 (konverzní kabelový svazek)","(2) - Pro připojení standardního panelu je nutné použít doplněk ERPS23 (konverzní kabelový svazek)","(2) - Pro připojení standardního panelu je nutné použít doplněk ERPS23 (konverzní kabelový svazek)","(2) - Pro připojení standardního panelu je nutné použít doplněk ERPS23 (konverzní kabelový svazek)","(2) - Pro připojení standardního panelu je nutné použít doplněk ERPS23 (konverzní kabelový svazek)"]
["","","","","","(3) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35°CDB","(3) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35°CDB","(3) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35°CDB","(3) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35°CDB","(3) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35°CDB","(3) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB","(4) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB","(4) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB","(4) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB","(4) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB","(4) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","","(5) - Rozměry nezahrnují řídící jednotku","(5) - Rozměry nezahrnují řídící jednotku","(5) - Rozměry nezahrnují řídící jednotku","(5) - Rozměry nezahrnují řídící jednotku","(5) - Rozměry nezahrnují řídící jednotku","(5) - Rozměry nezahrnují řídící jednotku"]
["","","","","","(6) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(6) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(6) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(6) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(6) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(6) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer."]
["","","","","","(7) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(7) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(7) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(7) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(7) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(7) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu"]
["","","","","","(8) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(8) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(8) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(8) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(8) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(8) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%."]
["","","","","","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(10) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(10) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(10) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(10) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(10) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(10) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring."]
["","","","","","(11) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(11) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(11) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(11) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(11) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA","(11) - Vyberte rozměr vodiče na základě hodnoty MCA"]
["","","","","","(12) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(12) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(12) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(12) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(12) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(12) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny"]