{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","HXHD-A8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","HXHD125A8V1B","HXHD200A8Y1B"]
["Opláštění","Barva","","","","Metalická šedá","Metalická šedá"]
["","Materiál","","","","Povrstvený plech","Povrstvený plech"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","705","705"]
["","","","Šířka","mm","600","600"]
["","","","Hloubka","mm","695","695"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","92","147"]
["Chladivo","Typ","","","","R-134a","R-134a"]
["","Náplň","","","kg","2","2.6"]
["Hladina akustického výkonu","Jm.","","","dBA","55","60"]
["Hladina akustického tlaku","Jm.","","","dBA","42, 43","46, 46"]
["Provozní rozsah","Vytápění","Vody strana","Min.","°C","25","25"]
["","","","Max.","°C","80.0","80.0"]
["Napájení","Fáze","","","","1~","3~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50"]
["","Napětí","","","V","220-240","380-415"]
["Proud","Doporučené jištění","","","A","20","16"]
["Poznámky","","","","","(1) - EW 40℃; LW 45°C; Dt 5°C; podmínky okolního prostředí: 7° CDB/6° CWB","(1) - EW 40℃; LW 45°C; Dt 5°C; podmínky okolního prostředí: 7° CDB/6° CWB"]
["","","","","","(2) - Pro vodu Dt 5°C","(2) - Pro vodu Dt 10 °C"]
["","","","","","(3) - Úrovně hluku jsou měřeny při: EW 55°C; LW 65°C","(3) - Úrovně hluku jsou měřeny při: EW 55°C; LW 65°C"]
["","","","","","(4) - Úrovně hluku jsou měřeny při: EW 70℃; LW 80℃","(4) - Úrovně hluku jsou měřeny při: EW 70℃; LW 80℃"]
["","","","","","(5) - Montážní nastavení","(5) - Montážní nastavení"]
["","","","","","(6) - V souladu s EN/IEC 61000-3-11 může být nutné se poradit s distributorem energie a zajistit, aby zařízení bylo připojeno k příkonu s hodnotou Zsys (impedance systému) ≤ Zmax.","(6) - V souladu s EN/IEC 61000-3-11 může být nutné se poradit s distributorem energie a zajistit, aby zařízení bylo připojeno k příkonu s hodnotou Zsys (impedance systému) ≤ Zmax."]
["","","","","","(7) - Evropská/mezinárodní technická norma stanovující limity pro změny napětí, výkyvy napětí a kmitání ve veřejné nízkonapěťové síti pro zařízení s jmenovitým napětím ≤ 75 A.","(7) - Evropská/mezinárodní technická norma stanovující limity pro změny napětí, výkyvy napětí a kmitání ve veřejné nízkonapěťové síti pro zařízení s jmenovitým napětím ≤ 75 A."]
["","","","","","(8) - Zsys: impedance systému","(8) - Zsys: impedance systému"]
["","","","","","(9) - Zkratový výkon","(9) - Zkratový výkon"]