{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":63,"n_cols":6,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","MCK55W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","MCK55WVM"]
["Typ","","","","","Zvlhčovací čistička vzduchu"]
["Použití","","","","","Parapetní typ"]
["Opláštění","Barva","","","","Bílá"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","700"]
["","","","Šířka","mm","270"]
["","","","Hloubka","mm","270"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","9.5"]
["Využitelná plocha místnosti","m²","","","","41 (1), 82 (2)"]
["CADR","m³/h","","","","320"]
["Operace čištění vzduchu","Vstup napájení","","Turbo","kW","0.056"]
["","","","M","kW","0.017"]
["","","","L","kW","0.010"]
["","","","Ticho","kW","0.007"]
["Operace zvlhčování","Vstup napájení","","Turbo","kW","0.058"]
["","","","M","kW","0.019"]
["","","","L","kW","0.014"]
["","","","Ticho","kW","0.011"]
["","Objem zásobníku vody","","","l","2.7"]
["Hladina akustického tlaku","Operace čištění vzduchu","","Turbo","dBA","53.0"]
["","","","Střední","dBA","39.0"]
["","","","Nízký","dBA","29.0"]
["","","","Ticho","dBA","19.0"]
["","Operace zvlhčování","","Turbo","dBA","53.0"]
["","","","Střední","dBA","39.0"]
["","","","Nízký","dBA","33.0"]
["","","","Ticho","dBA","25.0"]
["Ventilátor","Průtok vzduchu","Operace čištění vzduchu","Turbo","m³/h","330"]
["","","","Střední","m³/h","192"]
["","","","Nízký","m³/h","120"]
["","","","Ticho","m³/h","54"]
["","","Operace zvlhčování","Turbo","m³/h","330"]
["","","","Střední","m³/h","192"]
["","","","Nízký","m³/h","144"]
["","","","Ticho","m³/h","102"]
["Způsob zachytávání prachu","","","","","Elektrostatický filtr HEPA"]
["Metoda dezodorizace","","","","","Flash streamer + Deodorizační katalyzátor"]
["Standardní příslušenství","Operation manual","","","","1"]
["","Electrostatic HEPA filter","","","","1"]
["","Deodorising filter","","","","1"]
["","Caster","","","","4"]
["","Humidifying filter","","","","2"]
["","Remote control holder","","","","1"]
["","Remote control lid","","","","1"]
["Napájecí šňůra","Napájecí šňůra","","","","1.8"]
["Napájení","Fáze","","","","1~"]
["","Napájení-=-Frekvence","","Frekvence","","50/60"]
["","Napájení-=-Napětí","","Napětí","","220-240/220-230"]
["Proud při provozu","Operace čištění vzduchu","Proud při provozu-=-Operace čištění vzduchu-=-Turbo","Turbo","","0.50"]
["","","Proud při provozu-=-Operace čištění vzduchu-=-Střední","Střední","","0.19"]
["","","Proud při provozu-=-Operace čištění vzduchu-=-Nízký","Nízký","","0.12"]
["","","Proud při provozu-=-Operace čištění vzduchu-=-Ticho","Ticho","","0.09"]
["","Operace zvlhčování","Proud při provozu-=-Operace zvlhčování-=-Turbo","Turbo","","0.50"]
["","","Proud při provozu-=-Operace zvlhčování-=-Střední","Střední","","0.20"]
["","","Proud při provozu-=-Operace zvlhčování-=-Nízký","Nízký","","0.15"]
["","","Proud při provozu-=-Operace zvlhčování-=-Ticho","Ticho","","0.13"]
["Poznámky","","","","","(1) - Použitý prostor místnosti je vhodný pro provoz jednotky při maximálních otáčkách ventilátoru (HH). Využitelná plocha místnosti označuje prostor, ze kterého lze během 30 minut odstranit určité množství prachových částic. (JEM 1467)"]
["","","","","","(2) - Konvertováno ze zkušebních hodnot na normy NRCC podle JEM1467."]