{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":44,"n_cols":5,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RDXYQ-T8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","RDXYQ5T8V1B"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","Jm.","dBA","47.0 (5)"]
["Standardní příslušenství","Příručka pro montáž a provoz","","","1"]
["","Drenážní hadice","","","1"]
["","Šrouby","","","1"]
["","Spojky pláště","","","1"]
["","Hadicová páska","","","1"]
["Hmotnost","Jednotka","","kg","95"]
["Chladivo","Typ","","","R-410A"]
["Spoje potrubí","Vypouštění","OD","mm","32"]
["Sound power level","Chlazení","Jm.","dBA","77.0 (4)"]
["Rozměry","Jednotka","Šířka","mm","1,456"]
["","","Hloubka","mm","1,044"]
["","","Výška","mm","397"]
["","Kanálové vedení","Výška","mm","298"]
["","","Šířka","mm","1,196"]
["Power supply","Fáze","","","1N~"]
["","Označení","","","V1"]
["","Frekvence","","Hz","50"]
["","Napětí","","V","220-240"]
["Poznámky","","","","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","(3) - Skutečný počet jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV DX atd.) a omezení poměru propojení pro systém (bývá; 50 % ≤ CR ≤ 130 %)."]
["","","","","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku."]
["","","","","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji."]
["","","","","(6) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka"]
["","","","","(7) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT"]
["","","","","(8) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory s invertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu."]
["","","","","(9) - V souladu s EN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace s provozovatelem distribuční sítě s cílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji s hodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc"]
["","","","","(10) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud"]
["","","","","(11) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek"]
["","","","","(12) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC."]
["","","","","(13) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru"]
["","","","","(14) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%."]
["","","","","(15) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu"]
["","","","","(16) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře."]
["","","","","(17) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi"]
["","","","","(18) - Ssc: zkratovaný proud"]
["","","","","(19) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden v příručce pro instalaci/provoz"]