{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":146,"n_cols":23,"rows_kept":146,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RWEYQ-T9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RWEYQ8T9Y1B","RWEYQ10T9Y1B","RWEYQ12T9Y1B","RWEYQ14T9Y1B","RWEYQ16T9Y1B","RWEYQ18T9Y1B","RWEYQ20T9Y1B","RWEYQ24T9Y1B","RWEYQ26T9Y1B","RWEYQ28T9Y1B","RWEYQ22T9Y1B","RWEYQ30T9Y1B","RWEYQ32T9Y1B","RWEYQ34T9Y1B","RWEYQ36T9Y1B","RWEYQ38T9Y1B","RWEYQ40T9Y1B","RWEYQ42T9Y1B"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Jm.","dBA","48.0 (10)","50.0 (10)","56.0 (10)","58.0 (10)","51.0 (10)","52.0 (10)","53.0 (10)","59.0 (10)","60.0 (10)","61.0 (10)","57.0 (10)","55.0 (10)","58.0 (10)","60.0 (10)","61.0 (10)","62.0 (10)","62.0 (10)"]
["Standardní příslušenství","Příručka pro instalaci","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Manuální ovládání","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Propojovací potrubí","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Přívodní vodní potrubí se sítkem","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Rozsah kapacity","k","","","","8","10","12","14","16","18","20","24","26","28","22","30","32","34","36","38","40"]
["ηs,c","%","","","","326.8","307.8","359.0","330.7","307.6","308.7","298.1","342.6","322.5","306.1","311.3","308.3","318.2","342.5","352.3","338.8","341.4"]
["Max. počet připojitelných vnitřních jednotek:","","","","","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)"]
["Prostorové chlazení","Podmínka B (30 °C - 27/19), chladicí věž (vstup/výstup) 26/*","","EERd","%","6.9","6.3","7.0","6.3","6.5","6.5","6.3","7.0","6.6","6.3","6.6","6.3","6.5","6.7","7.0","6.7","6.5"]
["","","","Pdc","kW","16.5","20.6","24.7","29.5","33.0","37.1","41.3","49.4","54.2","58.9","45.3","61.9","66.0","70.0","74.1","78.8","83.6"]
["","Podmínka A (35 °C - 27/19), chladicí věž (vstup/výstup) 30/35","","Pdc","kW","22.4","28.0","33.5","40.0","44.8","50.4","56.0","67.0","73.5","80.0","61.5","84.0","89.5","95.0","100.5","107.0","113.5"]
["","","","EERd","%","5.6","4.6","5.4","4.2","5.1","5.0","4.6","5.4","4.9","4.5","5.0","4.6","4.9","5.1","5.4","5.0","4.7"]
["","Podmínka D (20 °C - 27/19), chladicí věž (vstup/výstup) 18/*","","Pdc","kW","7.9","7.9","8.2","8.4","9.4","10.6","11.8","14.1","15.5","16.8","13.0","17.7","18.8","20.0","21.2","22.5","24.5"]
["","","","EERd","%","11.9","12.3","14.9","15.6","11.0","10.1","9.9","11.5","10.8","10.2","9.4","11.6","11.2","13.5","13.1","12.8","15.4"]
["","Podmínka C (25 °C - 27/19), chladicí věž (vstup/výstup) 22/*","","EERd","%","10.1","9.1","10.5","9.4","9.0","9.5","9.1","10.5","9.9","9.4","9.8","9.1","9.6","10.1","10.5","10.1","9.7"]
["","","","Pdc","kW","10.6","13.3","15.9","18.9","21.2","23.9","26.5","31.7","34.8","37.9","29.1","39.8","42.4","45.0","47.6","50.7","53.8"]
["SCOP","","","","","13.3","11.8","11.1","10.1","11.7","12.5","11.9","11.1","10.4","9.9","11.4","11.9","11.6","11.4","11.2","10.7","10.3","10.0"]
["Kompresor","Typ","","","","Hermeticky utěsněný spirálový kompresor řízený invertorem","Hermeticky utěsněný spirálový kompresor řízený invertorem","Hermeticky utěsněný spirálový kompresor řízený invertorem","Hermeticky utěsněný spirálový kompresor řízený invertorem"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","195","195","197","197"]
["Chladivo","Charge","","","TCO2Eq","16.5","16.5","20.0","20.0"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Náplň","","","kg","7.9","7.9","9.6","9.6"]
["","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Systém","Outdoor unit module 2","","","","","","","","RWEYQ8T","RWEYQ10T","RWEYQ10T","RWEYQ12T","RWEYQ14T","RWEYQ14T","RWEYQ12T","RWEYQ10T","RWEYQ10T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ14T"]
["","Outdoor unit module 3","","","","","","","","","","","","","","","RWEYQ10T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ14T","RWEYQ14T"]
["","Modul venkovní jednotky 1","","","","","","","","RWEYQ8T","RWEYQ8T","RWEYQ10T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ14T","RWEYQ10T","RWEYQ10T","RWEYQ10T","RWEYQ10T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ12T"]
["Index vnitřního připojení","Min.","","","","100.0","125.0","150.0","175.0","200.0","225.0","250.0","300.0","325.0","350.0","275.0","375.0","400.0","425.0","450.0","475.0","500.0"]
["","Max.","","","","300.0","375.0","450.0","525.0","600.0","675.0","750.0","900.0","975.0","1,050.0","825.0","1,125.0","1,200.0","1,275.0","1,350.0","1,425.0","1,500.0"]
["Chladicí výkon","Pjmen,c","","","kW","22.4 (1)","28.0 (1)","33.5 (1)","40.0 (1)","44.8 (1)","50.4 (1)","56.0 (1)","67.0 (1)","73.5 (1)","80.0 (1)","61.5 (1)","84.0 (1)","89.5 (1)","95.0 (1)","100.5 (1)","107.0 (1)","113.5 (1)"]
["Doporučené kombinace","","","","","4 x FXMQ50P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB","1 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","4 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","8 x FXMQ63P7VEB","12 x FXMQ50P7VEB","7 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","2 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","12 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 8 x FXMQ63P7VEB","12 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","18 x FXMQ50P7VEB","13 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","8 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","TOL","","COPd (deklarované COP)","","7.2","6.1","5.8","5.8","6.1","6.6","6.2","5.8","5.3","4.9","6.0","6.2","6.1","5.9","5.8","5.4","5.1"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","25.0","31.5","37.5","45.0","50.0","56.5","63.0","75.0","82.5","90.0","69.0","94.5","100.5","106.5","112.5","120.0","127.5"]
["","","","Tol (provozní limit teploty)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Podmínky D (12°C)","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","8.9","8.8","8.8","9.2","8.6","8.7","9.6","11.5","12.7","13.9","10.6","17.7","17.7","17.6","17.6","18.5","19.6"]
["","","","COPd (deklarované COP)","","19.1","20.1","19.3","23.8","17.8","17.7","18.3","16.7","15.8","16.0","17.0","19.4","19.4","19.3","19.3","18.8","18.9"]
["","Podmínky B (2°C)","","COPd (deklarované COP)","","13.0","11.4","10.7","9.5","11.4","12.1","11.4","10.7","10.0","9.5","11.0","11.4","11.1","10.9","10.7","10.2","9.8"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","13.5","17.0","20.2","24.3","26.9","30.4","33.9","40.4","44.4","48.5","37.2","50.9","54.1","57.3","60.6","64.6","68.6"]
["","Podmínky C (7°C)","","COPd (deklarované COP)","","19.1","16.8","15.5","14.3","16.3","17.8","16.8","15.5","14.8","14.3","16.1","16.8","16.3","15.9","15.5","15.0","14.6"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","8.9","10.9","13.0","15.8","17.5","19.8","21.8","26.0","28.6","31.2","23.9","32.7","34.8","36.9","38.9","41.5","44.1"]
["","Podmínky A (-7°C)","","COPd (deklarované COP)","","8.1","7.1","6.6","5.8","6.9","7.5","7.1","6.6","6.1","5.7","6.8","7.1","6.9","6.7","6.6","6.3","6.0"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","22.1","27.9","33.2","39.6","44.2","50.0","55.7","66.3","73.0","79.6","61.0","83.6","88.9","94.2","99.5","106.2","112.8"]
["","Tbivalentní","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","25.0","31.5","37.5","45.0","50.0","56.5","63.0","75.0","82.5","90.0","69.0","94.5","100.5","106.5","112.5","120.0","127.5"]
["","","","Tbiv (bivalentní teplota)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (deklarované COP)","","7.2","6.1","5.8","5.8","6.1","6.6","6.2","5.8","5.3","4.9","6.0","6.2","6.1","5.9","5.8","5.4","5.1"]
["Spoje potrubí","HP/LP plyn","","Vnější průměr","mm","15.9 (12), 19.1 (13)","19.1 (12), 22.2 (13)","19.1 (12), 28.6 (13)","22.2 (12), 28.6 (13)","22.2 (12), 28.6 (13)","22.2 (12), 28.6 (13)","28.6 (12), 28.6 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 28.6 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 41.3 (13)","41.3 (13), 34.9 (12)","41.3 (13), 34.9 (12)"]
["","Kapalina","","Vnější průměr","mm","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90","19.10","19.10","15.90","19.10","19.10","19.10","19.10","19.10","19.10"]
["","","","Typ","","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení"]
["","Celková délka potrubí","Systém","Skutečná","m","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)"]
["","Plyn","","Vnější průměr","mm","19.1 (11)","22.2 (11)","28.6 (11)","28.6 (11)","28.6 (11)","28.6 (11)","28.6 (11)","34.9 (11)","34.9 (11)","34.9 (11)","28.6 (11)","34.9 (11)","34.9 (11)","34.9 (11)","41.3 (11)","41.3 (11)","41.3 (11)"]
["","","","Typ","","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení"]
["SEER","","","","","8.4","7.9","9.2","8.5","7.9","7.9","7.7","8.8","8.3","7.9","8.0","7.9","8.2","8.8","9.0","8.7","8.7","8.5"]
["Sound power level","Chlazení","","Jm.","dBA","65.0 (9)","71.0 (9)","72.0 (9)","74.0 (9)","68.0 (9)","72.0 (9)","74.0 (9)","75.0 (9)","76.0 (9)","77.0 (9)","75.0 (9)","76.0 (9)","76.0 (9)","76.0 (9)","77.0 (9)","78.0 (9)","78.0 (9)"]
["Rozměry","Jednotka","","Šířka","mm","767","767","767","767"]
["","","","Hloubka","mm","560","560","560","560"]
["","","","Výška","mm","980","980","980","980"]
["ηs,h","%","","","","524.3","465.9","436.0","397.1","459.2","491.1","466.8","434.5","406.9","387.9","447.9","467.2","456.1","447.0","438.5","419.4","404.4"]
["Topný výkon","Pjmen,h","","","kW","25.0","31.5","37.5","45.0","50.0","56.5","62.5","75.0","82.5","90.0","69.0","94.5","100.5","106.5","112.5","120.0","127.5"]
["Power supply","Fáze","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Označení","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napětí","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Poznámky","","","","","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemperatur: 30 ℃, tilsvarende kølemiddelrørledning: 7,5 m, niveauforskel: 0m.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemperatur: 30 ℃, tilsvarende kølemiddelrørledning: 7,5 m, niveauforskel: 0m.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemperatur: 30 ℃, tilsvarende kølemiddelrørledning: 7,5 m, niveauforskel: 0m.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemperatur: 30 ℃, tilsvarende kølemiddelrørledning: 7,5 m, niveauforskel: 0m.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemperatur: 30 ℃, tilsvarende kølemiddelrørledning: 7,5 m, niveauforskel: 0m.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemperatur: 30 ℃, tilsvarende kølemiddelrørledning: 7,5 m, niveauforskel: 0m.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemperatur: 30 ℃, tilsvarende kølemiddelrørledning: 7,5 m, niveauforskel: 0m.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemperatur: 30 ℃, tilsvarende kølemiddelrørledning: 7,5 m, niveauforskel: 0m.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemperatur: 30 ℃, tilsvarende kølemiddelrørledning: 7,5 m, niveauforskel: 0m.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemperatur: 30 ℃, tilsvarende kølemiddelrørledning: 7,5 m, niveauforskel: 0m.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemperatur: 30 ℃, tilsvarende kølemiddelrørledning: 7,5 m, niveauforskel: 0m.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemperatur: 30 ℃, tilsvarende kølemiddelrørledning: 7,5 m, niveauforskel: 0m.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemperatur: 30 ℃, tilsvarende kølemiddelrørledning: 7,5 m, niveauforskel: 0m.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemperatur: 30 ℃, tilsvarende kølemiddelrørledning: 7,5 m, niveauforskel: 0m.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemperatur: 30 ℃, tilsvarende kølemiddelrørledning: 7,5 m, niveauforskel: 0m.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemperatur: 30 ℃, tilsvarende kølemiddelrørledning: 7,5 m, niveauforskel: 0m.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemperatur: 30 ℃, tilsvarende kølemiddelrørledning: 7,5 m, niveauforskel: 0m.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemperatur: 30 ℃, tilsvarende kølemiddelrørledning: 7,5 m, niveauforskel: 0m."]
["","","","","","(2) - Chlazení T3: Vnitřní teplota 29 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,6m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy ISO 13256: 1998","(2) - Chlazení T3: Vnitřní teplota 29 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,6m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy ISO 13256: 1998","(2) - Chlazení T3: Vnitřní teplota 29 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,6m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy ISO 13256: 1998","(2) - Chlazení T3: Vnitřní teplota 29 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,6m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy ISO 13256: 1998","(2) - Chlazení T3: Vnitřní teplota 29 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,6m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy ISO 13256: 1998","(2) - Chlazení T3: Vnitřní teplota 29 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,6m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy ISO 13256: 1998","(2) - Chlazení T3: Vnitřní teplota 29 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,6m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy ISO 13256: 1998","(2) - Chlazení T3: Vnitřní teplota 29 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,6m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy ISO 13256: 1998","(2) - Chlazení T3: Vnitřní teplota 29 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,6m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy ISO 13256: 1998","(2) - Chlazení T3: Vnitřní teplota 29 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,6m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy ISO 13256: 1998","(2) - Chlazení T3: Vnitřní teplota 29 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,6m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy ISO 13256: 1998","(2) - Chlazení T3: Vnitřní teplota 29 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,6m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy ISO 13256: 1998","(2) - Chlazení T3: Vnitřní teplota 29 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,6m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy ISO 13256: 1998","(2) - Chlazení T3: Vnitřní teplota 29 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,6m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy ISO 13256: 1998","(2) - Chlazení T3: Vnitřní teplota 29 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,6m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy ISO 13256: 1998","(2) - Chlazení T3: Vnitřní teplota 29 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,6m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy ISO 13256: 1998","(2) - Chlazení T3: Vnitřní teplota 29 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,6m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy ISO 13256: 1998","(2) - Chlazení T3: Vnitřní teplota 29 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,6m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy ISO 13256: 1998"]
["","","","","","(3) - Chlazení T3: Vnitřní teplota 29 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,5m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy ISO 13256: 1998","(3) - Chlazení T3: Vnitřní teplota 29 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,5m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy ISO 13256: 1998","(3) - Chlazení T3: Vnitřní teplota 29 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,5m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy ISO 13256: 1998","(3) - Chlazení T3: Vnitřní teplota 29 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,5m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy ISO 13256: 1998","(3) - Chlazení T3: Vnitřní teplota 29 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,5m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy ISO 13256: 1998","(3) - Chlazení T3: Vnitřní teplota 29 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,5m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy ISO 13256: 1998","(3) - Chlazení T3: Vnitřní teplota 29 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,5m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy ISO 13256: 1998","(3) - Chlazení T3: Vnitřní teplota 29 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,5m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy ISO 13256: 1998","(3) - Chlazení T3: Vnitřní teplota 29 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,5m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy ISO 13256: 1998","(3) - Chlazení T3: Vnitřní teplota 29 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,5m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy ISO 13256: 1998","(3) - Chlazení T3: Vnitřní teplota 29 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,5m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy ISO 13256: 1998","(3) - Chlazení T3: Vnitřní teplota 29 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,5m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy ISO 13256: 1998","(3) - Chlazení T3: Vnitřní teplota 29 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,5m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy ISO 13256: 1998","(3) - Chlazení T3: Vnitřní teplota 29 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,5m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy ISO 13256: 1998","(3) - Chlazení T3: Vnitřní teplota 29 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,5m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy ISO 13256: 1998","(3) - Chlazení T3: Vnitřní teplota 29 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,5m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy ISO 13256: 1998","(3) - Chlazení T3: Vnitřní teplota 29 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,5m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy ISO 13256: 1998","(3) - Chlazení T3: Vnitřní teplota 29 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,5m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy ISO 13256: 1998"]
["","","","","","(4) - Chlazení T1: Vnitřní teplota 27 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,6m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy AHRI 1230: 2010","(4) - Chlazení T1: Vnitřní teplota 27 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,6m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy AHRI 1230: 2010","(4) - Chlazení T1: Vnitřní teplota 27 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,6m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy AHRI 1230: 2010","(4) - Chlazení T1: Vnitřní teplota 27 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,6m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy AHRI 1230: 2010","(4) - Chlazení T1: Vnitřní teplota 27 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,6m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy AHRI 1230: 2010","(4) - Chlazení T1: Vnitřní teplota 27 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,6m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy AHRI 1230: 2010","(4) - Chlazení T1: Vnitřní teplota 27 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,6m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy AHRI 1230: 2010","(4) - Chlazení T1: Vnitřní teplota 27 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,6m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy AHRI 1230: 2010","(4) - Chlazení T1: Vnitřní teplota 27 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,6m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy AHRI 1230: 2010","(4) - Chlazení T1: Vnitřní teplota 27 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,6m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy AHRI 1230: 2010","(4) - Chlazení T1: Vnitřní teplota 27 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,6m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy AHRI 1230: 2010","(4) - Chlazení T1: Vnitřní teplota 27 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,6m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy AHRI 1230: 2010","(4) - Chlazení T1: Vnitřní teplota 27 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,6m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy AHRI 1230: 2010","(4) - Chlazení T1: Vnitřní teplota 27 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,6m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy AHRI 1230: 2010","(4) - Chlazení T1: Vnitřní teplota 27 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,6m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy AHRI 1230: 2010","(4) - Chlazení T1: Vnitřní teplota 27 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,6m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy AHRI 1230: 2010","(4) - Chlazení T1: Vnitřní teplota 27 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,6m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy AHRI 1230: 2010","(4) - Chlazení T1: Vnitřní teplota 27 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 7,6m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy AHRI 1230: 2010"]
["","","","","","(5) - Chlazení T1: Vnitřní teplota 27 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 15,5m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy AHRI 1230: 2010","(5) - Chlazení T1: Vnitřní teplota 27 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 15,5m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy AHRI 1230: 2010","(5) - Chlazení T1: Vnitřní teplota 27 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 15,5m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy AHRI 1230: 2010","(5) - Chlazení T1: Vnitřní teplota 27 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 15,5m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy AHRI 1230: 2010","(5) - Chlazení T1: Vnitřní teplota 27 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 15,5m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy AHRI 1230: 2010","(5) - Chlazení T1: Vnitřní teplota 27 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 15,5m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy AHRI 1230: 2010","(5) - Chlazení T1: Vnitřní teplota 27 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 15,5m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy AHRI 1230: 2010","(5) - Chlazení T1: Vnitřní teplota 27 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 15,5m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy AHRI 1230: 2010","(5) - Chlazení T1: Vnitřní teplota 27 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 15,5m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy AHRI 1230: 2010","(5) - Chlazení T1: Vnitřní teplota 27 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 15,5m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy AHRI 1230: 2010","(5) - Chlazení T1: Vnitřní teplota 27 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 15,5m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy AHRI 1230: 2010","(5) - Chlazení T1: Vnitřní teplota 27 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 15,5m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy AHRI 1230: 2010","(5) - Chlazení T1: Vnitřní teplota 27 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 15,5m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy AHRI 1230: 2010","(5) - Chlazení T1: Vnitřní teplota 27 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 15,5m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy AHRI 1230: 2010","(5) - Chlazení T1: Vnitřní teplota 27 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 15,5m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy AHRI 1230: 2010","(5) - Chlazení T1: Vnitřní teplota 27 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 15,5m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy AHRI 1230: 2010","(5) - Chlazení T1: Vnitřní teplota 27 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 15,5m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy AHRI 1230: 2010","(5) - Chlazení T1: Vnitřní teplota 27 °CST/19 °CMT Teplota vody na vstupu 30 °C Jmen. průtok vody Ekvivalentní délka potrubí 15,5m Výškový rozdíl potrubí 0m Zahrnut příkon vnitřních jednotek Podle zkušební normy AHRI 1230: 2010"]
["","","","","","(6) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB, indgående vandtemperatur: 20 °C; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(6) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB, indgående vandtemperatur: 20 °C; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(6) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB, indgående vandtemperatur: 20 °C; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(6) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB, indgående vandtemperatur: 20 °C; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(6) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB, indgående vandtemperatur: 20 °C; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(6) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB, indgående vandtemperatur: 20 °C; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(6) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB, indgående vandtemperatur: 20 °C; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(6) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB, indgående vandtemperatur: 20 °C; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(6) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB, indgående vandtemperatur: 20 °C; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(6) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB, indgående vandtemperatur: 20 °C; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(6) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB, indgående vandtemperatur: 20 °C; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(6) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB, indgående vandtemperatur: 20 °C; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(6) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB, indgående vandtemperatur: 20 °C; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(6) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB, indgående vandtemperatur: 20 °C; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(6) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB, indgående vandtemperatur: 20 °C; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(6) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB, indgående vandtemperatur: 20 °C; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(6) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB, indgående vandtemperatur: 20 °C; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(6) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB, indgående vandtemperatur: 20 °C; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m"]
["","","","","","(7) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50 % < = CR < = 130 %)","(7) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50 % < = CR < = 130 %)","(7) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50 % < = CR < = 130 %)","(7) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50 % < = CR < = 130 %)","(7) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50 % < = CR < = 130 %)","(7) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50 % < = CR < = 130 %)","(7) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50 % < = CR < = 130 %)","(7) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50 % < = CR < = 130 %)","(7) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50 % < = CR < = 130 %)","(7) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50 % < = CR < = 130 %)","(7) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50 % < = CR < = 130 %)","(7) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50 % < = CR < = 130 %)","(7) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50 % < = CR < = 130 %)","(7) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50 % < = CR < = 130 %)","(7) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50 % < = CR < = 130 %)","(7) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50 % < = CR < = 130 %)","(7) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50 % < = CR < = 130 %)","(7) - Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV, Hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50% < = CR < = 130%)"]
["","","","","","(8) - Průtok vody pro zkoušení funkce podle standardních podmínek EN 14511-2.","(8) - Průtok vody pro zkoušení funkce podle standardních podmínek EN 14511-2.","(8) - Průtok vody pro zkoušení funkce podle standardních podmínek EN 14511-2.","(8) - Průtok vody pro zkoušení funkce podle standardních podmínek EN 14511-2.","(8) - Průtok vody pro zkoušení funkce podle standardních podmínek EN 14511-2.","(8) - Průtok vody pro zkoušení funkce podle standardních podmínek EN 14511-2.","(8) - Průtok vody pro zkoušení funkce podle standardních podmínek EN 14511-2.","(8) - Průtok vody pro zkoušení funkce podle standardních podmínek EN 14511-2.","(8) - Průtok vody pro zkoušení funkce podle standardních podmínek EN 14511-2.","(8) - Průtok vody pro zkoušení funkce podle standardních podmínek EN 14511-2.","(8) - Průtok vody pro zkoušení funkce podle standardních podmínek EN 14511-2.","(8) - Průtok vody pro zkoušení funkce podle standardních podmínek EN 14511-2.","(8) - Průtok vody pro zkoušení funkce podle standardních podmínek EN 14511-2.","(8) - Průtok vody pro zkoušení funkce podle standardních podmínek EN 14511-2.","(8) - Průtok vody pro zkoušení funkce podle standardních podmínek EN 14511-2.","(8) - Průtok vody pro zkoušení funkce podle standardních podmínek EN 14511-2.","(8) - Průtok vody pro zkoušení funkce podle standardních podmínek EN 14511-2.","(8) - Průtok vody pro zkoušení funkce podle standardních podmínek EN14511-2."]
["","","","","","(9) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(9) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(9) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(9) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(9) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(9) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(9) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(9) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(9) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(9) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(9) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(9) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(9) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(9) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(9) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(9) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(9) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(9) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku."]
["","","","","","(10) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(10) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(10) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(10) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(10) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(10) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(10) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(10) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(10) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(10) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(10) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(10) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(10) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(10) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(10) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(10) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(10) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(10) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji."]
["","","","","","(11) - V případě systému tepelného čerpadla není trubka na plyn použita","(11) - V případě systému tepelného čerpadla není trubka na plyn použita","(11) - V případě systému tepelného čerpadla není trubka na plyn použita","(11) - V případě systému tepelného čerpadla není trubka na plyn použita","(11) - V případě systému tepelného čerpadla není trubka na plyn použita","(11) - V případě systému tepelného čerpadla není trubka na plyn použita","(11) - V případě systému tepelného čerpadla není trubka na plyn použita","(11) - V případě systému tepelného čerpadla není trubka na plyn použita","(11) - V případě systému tepelného čerpadla není trubka na plyn použita","(11) - V případě systému tepelného čerpadla není trubka na plyn použita","(11) - V případě systému tepelného čerpadla není trubka na plyn použita","(11) - V případě systému tepelného čerpadla není trubka na plyn použita","(11) - V případě systému tepelného čerpadla není trubka na plyn použita","(11) - V případě systému tepelného čerpadla není trubka na plyn použita","(11) - V případě systému tepelného čerpadla není trubka na plyn použita","(11) - V případě systému tepelného čerpadla není trubka na plyn použita","(11) - V případě systému tepelného čerpadla není trubka na plyn použita","(11) - Vpřípadě systému tepelného čerpadla není trubka na plyn použita"]
["","","","","","(12) - V případě systému zpětného získávání tepla","(12) - V případě systému zpětného získávání tepla","(12) - V případě systému zpětného získávání tepla","(12) - V případě systému zpětného získávání tepla","(12) - V případě systému zpětného získávání tepla","(12) - V případě systému zpětného získávání tepla","(12) - V případě systému zpětného získávání tepla","(12) - V případě systému zpětného získávání tepla","(12) - V případě systému zpětného získávání tepla","(12) - V případě systému zpětného získávání tepla","(12) - V případě systému zpětného získávání tepla","(12) - V případě systému zpětného získávání tepla","(12) - V případě systému zpětného získávání tepla","(12) - V případě systému zpětného získávání tepla","(12) - V případě systému zpětného získávání tepla","(12) - V případě systému zpětného získávání tepla","(12) - V případě systému zpětného získávání tepla","(12) - Vpřípadě systému zpětného získávání tepla"]
["","","","","","(13) - V případě systému tepelného čerpadla","(13) - V případě systému tepelného čerpadla","(13) - V případě systému tepelného čerpadla","(13) - V případě systému tepelného čerpadla","(13) - V případě systému tepelného čerpadla","(13) - V případě systému tepelného čerpadla","(13) - V případě systému tepelného čerpadla","(13) - V případě systému tepelného čerpadla","(13) - V případě systému tepelného čerpadla","(13) - V případě systému tepelného čerpadla","(13) - V případě systému tepelného čerpadla","(13) - V případě systému tepelného čerpadla","(13) - V případě systému tepelného čerpadla","(13) - V případě systému tepelného čerpadla","(13) - V případě systému tepelného čerpadla","(13) - V případě systému tepelného čerpadla","(13) - V případě systému tepelného čerpadla","(13) - Vpřípadě systému tepelného čerpadla"]
["","","","","","(14) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(14) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(14) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(14) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(14) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(14) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(14) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(14) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(14) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(14) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(14) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(14) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(14) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(14) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(14) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(14) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(14) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(14) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka"]
["","","","","","(15) - RLA je založeno na následujících podmínkách: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; teplota vstupní vody 30℃","(15) - RLA je založeno na následujících podmínkách: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; teplota vstupní vody 30℃","(15) - RLA je založeno na následujících podmínkách: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; teplota vstupní vody 30℃","(15) - RLA je založeno na následujících podmínkách: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; teplota vstupní vody 30℃","(15) - RLA je založeno na následujících podmínkách: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; teplota vstupní vody 30℃","(15) - RLA je založeno na následujících podmínkách: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; teplota vstupní vody 30℃","(15) - RLA je založeno na následujících podmínkách: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; teplota vstupní vody 30℃","(15) - RLA je založeno na následujících podmínkách: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; teplota vstupní vody 30℃","(15) - RLA je založeno na následujících podmínkách: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; teplota vstupní vody 30℃","(15) - RLA je založeno na následujících podmínkách: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; teplota vstupní vody 30℃","(15) - RLA je založeno na následujících podmínkách: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; teplota vstupní vody 30℃","(15) - RLA je založeno na následujících podmínkách: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; teplota vstupní vody 30℃","(15) - RLA je založeno na následujících podmínkách: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; teplota vstupní vody 30℃","(15) - RLA je založeno na následujících podmínkách: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; teplota vstupní vody 30℃","(15) - RLA je založeno na následujících podmínkách: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; teplota vstupní vody 30℃","(15) - RLA je založeno na následujících podmínkách: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; teplota vstupní vody 30℃","(15) - RLA je založeno na následujících podmínkách: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; teplota vstupní vody 30℃","(15) - RLA je založeno na následujících podmínkách: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; teplota vstupní vody 30℃"]
["","","","","","(16) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory s invertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(16) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory s invertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(16) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory s invertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(16) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory s invertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(16) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory s invertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(16) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory s invertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(16) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory s invertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(16) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory s invertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(16) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory s invertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(16) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory s invertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(16) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory s invertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(16) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory s invertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(16) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory s invertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(16) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory s invertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(16) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory s invertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(16) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory s invertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(16) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory s invertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(16) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory sinvertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu."]
["","","","","","(17) - V souladu s EN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace s provozovatelem distribuční sítě s cílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji s hodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(17) - V souladu s EN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace s provozovatelem distribuční sítě s cílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji s hodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(17) - V souladu s EN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace s provozovatelem distribuční sítě s cílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji s hodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(17) - V souladu s EN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace s provozovatelem distribuční sítě s cílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji s hodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(17) - V souladu s EN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace s provozovatelem distribuční sítě s cílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji s hodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(17) - V souladu s EN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace s provozovatelem distribuční sítě s cílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji s hodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(17) - V souladu s EN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace s provozovatelem distribuční sítě s cílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji s hodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(17) - V souladu s EN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace s provozovatelem distribuční sítě s cílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji s hodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(17) - V souladu s EN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace s provozovatelem distribuční sítě s cílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji s hodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(17) - V souladu s EN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace s provozovatelem distribuční sítě s cílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji s hodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(17) - V souladu s EN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace s provozovatelem distribuční sítě s cílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji s hodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(17) - V souladu s EN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace s provozovatelem distribuční sítě s cílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji s hodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(17) - V souladu s EN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace s provozovatelem distribuční sítě s cílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji s hodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(17) - V souladu s EN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace s provozovatelem distribuční sítě s cílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji s hodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(17) - V souladu s EN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace s provozovatelem distribuční sítě s cílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji s hodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(17) - V souladu s EN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace s provozovatelem distribuční sítě s cílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji s hodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(17) - V souladu s EN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace s provozovatelem distribuční sítě s cílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji s hodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(17) - Vsouladu sEN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace sprovozovatelem distribuční sítě scílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji shodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc"]
["","","","","","(18) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(18) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(18) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(18) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(18) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(18) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(18) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(18) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(18) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(18) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(18) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(18) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(18) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(18) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(18) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(18) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(18) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(18) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud"]
["","","","","","(19) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(19) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(19) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(19) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(19) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(19) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(19) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(19) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(19) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(19) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(19) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(19) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(19) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(19) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(19) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(19) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(19) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(19) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek"]
["","","","","","(20) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(20) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(20) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(20) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(20) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(20) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(20) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(20) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(20) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(20) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(20) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(20) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(20) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(20) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(20) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(20) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(20) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(20) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC."]
["","","","","","(21) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(21) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(21) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(21) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(21) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(21) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(21) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(21) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(21) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(21) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(21) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(21) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(21) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(21) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(21) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(21) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(21) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(21) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%."]
["","","","","","(22) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(22) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(22) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(22) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(22) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(22) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(22) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(22) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(22) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(22) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(22) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(22) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(22) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(22) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(22) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(22) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(22) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(22) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu"]
["","","","","","(23) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(23) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(23) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(23) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(23) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(23) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(23) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(23) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(23) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(23) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(23) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(23) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(23) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(23) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(23) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(23) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(23) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(23) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře."]
["","","","","","(24) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(24) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(24) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(24) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(24) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(24) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(24) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(24) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(24) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(24) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(24) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(24) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(24) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(24) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(24) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(24) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(24) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA","(24) - Akustický tlak systému [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , s jednotkou A = A dBA, jednotkou B = B dBA, jednotkou C = C dBA"]
["","","","","","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi"]
["","","","","","(26) - Ssc: zkratovaný proud","(26) - Ssc: zkratovaný proud","(26) - Ssc: zkratovaný proud","(26) - Ssc: zkratovaný proud","(26) - Ssc: zkratovaný proud","(26) - Ssc: zkratovaný proud","(26) - Ssc: zkratovaný proud","(26) - Ssc: zkratovaný proud","(26) - Ssc: zkratovaný proud","(26) - Ssc: zkratovaný proud","(26) - Ssc: zkratovaný proud","(26) - Ssc: zkratovaný proud","(26) - Ssc: zkratovaný proud","(26) - Ssc: zkratovaný proud","(26) - Ssc: zkratovaný proud","(26) - Ssc: zkratovaný proud","(26) - Ssc: zkratovaný proud","(26) - Ssc: zkratovaný proud"]
["","","","","","(27) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden v příručce pro instalaci/provoz","(27) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden v příručce pro instalaci/provoz","(27) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden v příručce pro instalaci/provoz","(27) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden v příručce pro instalaci/provoz","(27) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden v příručce pro instalaci/provoz","(27) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden v příručce pro instalaci/provoz","(27) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden v příručce pro instalaci/provoz","(27) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden v příručce pro instalaci/provoz","(27) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden v příručce pro instalaci/provoz","(27) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden v příručce pro instalaci/provoz","(27) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden v příručce pro instalaci/provoz","(27) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden v příručce pro instalaci/provoz","(27) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden v příručce pro instalaci/provoz","(27) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden v příručce pro instalaci/provoz","(27) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden v příručce pro instalaci/provoz","(27) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden v příručce pro instalaci/provoz","(27) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden v příručce pro instalaci/provoz","(27) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden vpříručce pro instalaci/provoz"]
["","","","","","(28) - Data multi kombinace (10 až 54 HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(28) - Data multi kombinace (10 až 54 HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(28) - Data multi kombinace (10 až 54 HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(28) - Data multi kombinace (10 až 54 HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(28) - Data multi kombinace (10 až 54 HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(28) - Data multi kombinace (10 až 54 HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(28) - Data multi kombinace (10 až 54 HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(28) - Data multi kombinace (10 až 54 HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(28) - Data multi kombinace (10 až 54 HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(28) - Data multi kombinace (10 až 54 HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(28) - Data multi kombinace (10 až 54 HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(28) - Data multi kombinace (10 až 54 HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(28) - Data multi kombinace (10 až 54 HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(28) - Data multi kombinace (10 až 54 HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(28) - Data multi kombinace (10 až 54 HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(28) - Data multi kombinace (10 až 54 HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(28) - Data multi kombinace (10 až 54 HP) odpovídají standardní multi kombinaci","(28) - Data multi kombinace (10 až 54HP) odpovídají standardní multi kombinaci"]
["Spoje potrubí","Vypouštění","","Typ","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Pružná hadice z PVC"]
["Systém","Modul venkovní jednotky 1","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","RWEYQ14T"]
["","Modul venkovní jednotky 2","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","RWEYQ14T"]
["","Modul venkovní jednotky 3","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","RWEYQ14T"]
["Doporučené kombinace","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","3 x FXMQ50P7VEB + 15 x FXMQ63P7VEB"]
["Chladicí výkon","Pjmen,c","","","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","120"]
["Topný výkon","Pjmen,h","","","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","135"]
["Prostorové chlazení","Podmínka (35 °C - 27/19), chladicí věž (vstup/výstup) 30/35","","EERd","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.5"]
["","Podmínka A (35 °C - 27/19), chladicí věž (vstup/výstup) 30/35","","Pdc","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","120.0"]
["","Podmínka B (30 °C - 27/19), chladicí věž (vstup/výstup) 26/*","","EERd","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","6.3"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","88.4"]
["","Podmínka C (25 °C - 27/19), chladicí věž (vstup/výstup) 22/*","","EERd","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","9.4"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","56.8"]
["","Podmínka D (20 °C - 27/19), chladicí věž (vstup/výstup) 18/*","","EERd","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","15.4"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","25.3"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","Tbivalentní","","COPd (deklarované COP)","","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.9"]
["","","","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Tbivalentní-=-Pdh (deklarovaný limit vytápění)-=-kW","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","135.0"]
["","","","Tbiv (bivalentní teplota)","°C","","","","","","","","","","","","","","","","","","-10"]
["","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-E podmínka (-10&nbsp;°C)","","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-E podmínka (-10&nbsp;°C)-=-COPd (deklarované COP)","","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.9"]
["","TOL","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","135.0"]
["","","","Tol (provozní limit teploty)","°C","","","","","","","","","","","","","","","","","","-10"]
["","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Podmínky A (-7&nbsp;°C)","","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Podmínky A (-7&nbsp;°C)-=-COPd (deklarované COP)","","","","","","","","","","","","","","","","","","","5.7"]
["","","","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Podmínky A (-7&nbsp;°C)-=-Pdh (deklarovaný limit vytápění)-=-kW","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","119.4"]
["","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Podmínky B (2&nbsp;°C)","","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Podmínky B (2&nbsp;°C)-=-COPd (deklarované COP)","","","","","","","","","","","","","","","","","","","9.5"]
["","","","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Podmínky B (2&nbsp;°C)-=-Pdh (deklarovaný limit vytápění)-=-kW","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","72.7"]
["","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Podmínky C (7&nbsp;°C)","","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Podmínky C (7&nbsp;°C)-=-COPd (deklarované COP)","","","","","","","","","","","","","","","","","","","14.3"]
["","","","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Podmínky C (7&nbsp;°C)-=-Pdh (deklarovaný limit vytápění)-=-kW","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","46.7"]
["","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Podmínky D (12&nbsp;°C)","","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Podmínky D (12&nbsp;°C)-=-COPd (deklarované COP)","","","","","","","","","","","","","","","","","","","18.4"]
["","","","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Podmínky D (12&nbsp;°C)-=-Pdh (deklarovaný limit vytápění)-=-kW","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","20.8"]
["Rozsah kapacity","k","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","42"]
["Max. počet připojitelných vnitřních jednotek:","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","64 (7)"]
["Index vnitřního připojení","Min.","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","525"]
["","Max.","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1575"]
["Hladina akustického výkonu","Chlazení","","Jm.","dBA","","","","","","","","","","","","","","","","","","79.0 (9)"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Jm.","dBA","","","","","","","","","","","","","","","","","","63"]
["Chladivo","Typ","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","R-410A"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","2087.5"]
["Připojovací rozměry","Kapalina","","Typ","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Pájený spoj"]
["","","","Vnější průměr","mm","","","","","","","","","","","","","","","","","","19.1"]
["","Plyn","","Typ","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Pájený spoj"]
["","","","Vnější průměr","mm","","","","","","","","","","","","","","","","","","41.3 (11)"]
["","HP/LP plyn","","Vnější průměr","mm","","","","","","","","","","","","","","","","","","41.3 (13), 34.9 (12)"]
["Spoje potrubí","Celková délka potrubí","Systém","Skutečná","m","","","","","","","","","","","","","","","","","","500 (14)"]
["Standardní příslušenství","Installation manual","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1"]
["","Water supply piping with strainer","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1"]
["","Operation manual","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1"]
["","Connection pipes","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1"]
["Napájení","Označení","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Y1"]
["","Fáze","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","3N~"]
["","Frekvence","","","Hz","","","","","","","","","","","","","","","","","","50"]
["","Napětí","","","V","","","","","","","","","","","","","","","","","","380-415"]