{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":16,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXJ-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXJ20M2V1B","RXJ20M3V1B","RXJ20M5V1B","RXJ25M2V1B","RXJ25M3V1B","RXJ25M5V1B","RXJ35M2V1B","RXJ35M3V1B","RXJ35M5V1B","RXJ50MV1B","RXJ50M2V1B"]
["Ventilátor","Průtok vzduchu","Chlazení","Velmi nízké","m³/min","29.3","","","29.3","","","29.3","","","38.5"]
["","","Vytápění","Velmi nízké","m³/min","25.6","","","25.6","","","25.6","","","34.3"]
["","","","Velmi nízké","cfm","1035","","","1035","","","1035","","","1359"]
["","","Vytápění","Velmi nízké","cfm","904","","","904","","","904","","","1211"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","550","550","550","550","550","550","550","550","550","735","735"]
["","","","Šířka","mm","765","765","765","765","765","765","765","765","765","825","825"]
["","","","Hloubka","mm","285","285","285","285","285","285","285","285","285","300","300"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","34","32","32","34","32","32","34","32","32","44","44"]
["Motor ventilátoru","Otáčky","Chlazení","Velmi nízké","ot/min","760","","","760","","","760","","","620"]
["","","Vytápění","Velmi nízké","ot/min","740","","","740","","","740","","","620"]
["Kompresor","Type","","","","","","","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor"]
["Provozní rozsah","Chlazení","Okolí","Min.","°CST","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°CST","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46"]
["","Vytápění","Okolí","Min.","° CWB","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15"]
["","","","Max.","° CWB","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","20"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Vysoké","dBA","46","","","46","","","48","","","48","48"]
["","","","Jm.","dBA","","46","46","","46","46","","49","49"]
["","","","Nízký","dBA","","","","","","","","","","","45"]
["","Vytápění","","Vysoké","dBA","47","","","47","","","48","","","48","48"]
["","","","Jm.","dBA","","47","47","","47","47","","49","49"]
["","","","Nízký","dBA","","","","","","","","","","","45"]
["Chladivo","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Náplň","","","kg","0.72","0.76","0.76","0.72","0.76","0.76","0.72","0.76","0.76","1.30","1.3"]
["","Náplň","","","tCO2Eq","0.5","0.52","0.52","0.5","0.52","0.52","0.5","0.52","0.52","0.9","0.88"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","675","675.0","675.0","675","675.0","675.0","675","675.0","675.0","675","675"]
["Spoje potrubí","Délka potrubí","Max.","OU - IU","m","20","20","20","20","20","20","20","20","20","30","30"]
["","Doplňková náplň chladiva","","","kg/m","0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m)","0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m)","0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m)","0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m)","0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m)","0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m)","0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m)","0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m)","0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m)","0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m)"]
["","Rozdíl hladin","IU - OU","Max.","m","15","15.0","15.0","15","15.0","15.0","15","15.0","15.0","20"]
["Standardní příslušenství","Installation manual","","","","1","1","","1","1","","1","1","","1"]
["","Drain plug","","","","1","1","","1","1","","1","1","","1"]
["Napájení","Fáze","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napětí","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Poznámky","","","","","(1) - 220 V","","","(1) - 220 V","","","(1) - 220 V","","","(1) - 220 V"]
["","","","","","(2) - 230V","","","(2) - 230V","","","(2) - 230V","","","(2) - 230V"]
["","","","","","(3) - 240 V","","","(3) - 240 V","","","(3) - 240 V","","","(3) - 240 V"]
["Kompresor","Typ","","","","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor"]
["Standardní příslušenství","Refrigerant charge label","","","","","1","","","1","","","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","","1","","","1","","","1"]
["","General safety precautions","","","","","1","","","1","","","1"]