{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":44,"n_cols":16,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXM60A2V1B","RXM60A5V1B","RXM71A2V1B","RXM71A5V1B","RXM20A5V1B (Archived)","RXM25A5V1B (Archived)","RXM35A5V1B (Archived)","RXM42A2V1B (Archived)","RXM42A5V1B (Archived)","RXM50A2V1B (Archived)","RXM50A5V1B (Archived)"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","","734","","734","610","610","610","","610","","734"]
["","","","Šířka","mm","","954","","954","923","923","923","","923","","954"]
["","","","Hloubka","mm","","401","","401","367","367","367","","367","","401"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","","49","","55","36","36","36","","40","","49"]
["Motor ventilátoru","Otáčky","Chlazení","Velmi nízké","ot./min","","","","","600","600","600","","600","","500"]
["Kompresor","Typ","","","","","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","","Hermeticky utěsněný rotační kompresor"]
["Provozní rozsah","Chlazení","Okolí","Min.","°CST","","-10","","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10"]
["","","","Max.","°CST","","50","","46","50","50","50","","50","","50 (1)"]
["","Vytápění","Okolí","Min.","° CWB","","-21","","-15","-21","-21","-21","","-21","","-21 (1)"]
["","","","Max.","° CWB","","18","","18","18","18","18","","18","","18"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Jm.","dBA","","48","","47","46","46","47","","48","","48"]
["","Vytápění","","Jm.","dBA","","49","","48","47","47","49","","49","","49"]
["Chladivo","Typ","","","","","R-32","","R-32","R-32","R-32","R-32","","R-32","","R-32"]
["","Náplň","","","kg","","1.15","","1.15","0.95","0.95","0.95","","0.95","","1.10"]
["","Náplň","","","tCO2Eq","","0.78","","0.78","0.65","0.65","0.65","","0.65","","0.75"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","","675","","675","675","675","675","","675","","675"]
["Spoje potrubí","Délka potrubí","Max.","OU - IU","m","","30","","30","20","20","20","","30","","30"]
["","Doplňková náplň chladiva","","","kg/m","","0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m)","","0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m)","0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m)","0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m)","0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m)","","0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m)","","0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m)"]
["","Rozdíl hladin","IU - OU","Max.","m","","20","","20","15","15","15","","20","","20"]
["Energetickou účinná řada","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Napájení","Fáze","","","","","1~","","1~","1~","1~","1~","","1~","","1~"]
["","Frekvence","","","Hz","","50","","50","50","50","50","","50","","50"]
["","Napětí","","","V","","220-240","","220-240","220-240","220-240","220-240","","220-240","","220-240"]
["Standardní příslušenství","Installation manual","","","","","1","","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","","1","","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","","1","","1"]
["","Drain cap","","","","","3","","3"]
["","Drain plug","","","","","1","","1"]
["Poznámky","","","","","","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem","","(1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem"]
["","","","","","","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","","(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu"]
["","","","","","","(3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","","(3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","","(3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","","(3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny"]
["Standardní příslušenství","Příručka pro instalaci","","","","","","","","1","1","1","","1","","1"]
["","Spoj vypouštění","","","","","","","","1","1","1","","1","","1"]
["","Štítek náplně chladiva","","","","","","","","1","1","1","","1","","1"]
["","Vícejazyčné štítky pro fluorované skleníkové plyny","","","","","","","","1","1","1","","1","","1"]
["","Obecná bezpečnostní opatření","","","","","","","","1","1","1","","1","","1"]
["","Energetický štítek LOT10","","","","","","","","1","1","1","","1","","1"]
["","Krytka vypouštění","","","","","","","","3","3","3","","3","","1"]