{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":85,"n_cols":8,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSA-AV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSA4A7V1B","RXYSA5A7V1B","RXYSA6A7V1B"]
["Recommended combination","","","","","3 x FXSA25A2VEB + 1 x FXSA32A2VEB","4 x FXSA32A2VEB","2 x FXSA32A2VEB + 2 x FXSA40A2VEB"]
["Topný výkon","Jmen.","","6 °CWB","kW","12.1 (2)","14.0 (2)","15.5 (2)"]
["COP při jmen. výkonu","6 °CMT","","","kW/kW","4.49","4.20","4.10"]
["SCOP","","","","","5.1","4.7","4.7"]
["SEER","","","","","8.2","7.7","7.6"]
["Space cooling","Podmínky A (35 °C – 27/19)","","EERd","","3.4","3.1","3.0"]
["","","","Pdc","kW","12.1","14.0","15.5"]
["","Podmínky B (30 °C – 27/19)","","EERd","","5.8","5.3","5.0"]
["","","","Pdc","kW","8.9","10.3","11.4"]
["","Podmínky C (25 °C – 27/19)","","EERd","","10.9","9.8","9.8"]
["","","","Pdc","kW","5.7","6.6","7.3"]
["","Podmínky D (20 °C – 27/19)","","EERd","","18.5","19.4","19.0"]
["","","","Pdc","kW","4.9","4.5","4.9"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","TBivalent","","COPd (deklarované COP)","","2.8","2.6","2.5"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","8.4","9.7","10.7"]
["","","","Tbiv (bivalentní teplota)","°C","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (deklarované COP)","","2.8","2.6","2.5"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","8.4","9.7","10.7"]
["","","","Tol (provozní limit teploty)","°C","-10","-10","-10"]
["","Podmínky A (-7 °C)","","COPd (deklarované COP)","","3.4","2.9","2.9"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","7.4","8.5","9.5"]
["","Podmínky B (2 °C)","","COPd (deklarované COP)","","4.9","4.5","4.3"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","4.5","5.2","5.8"]
["","Podmínky C (7 °C)","","COPd (deklarované COP)","","7.0","6.7","7.0"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","3.3","3.3","3.7"]
["","Podmínky D (12 °C)","","COPd (deklarované COP)","","8.9","8.9","9.0"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","3.9","3.9","3.9"]
["Rozsah kapacity","k","","","","4","5","6"]
["Max. počet připojitelných vnitřních jednotek:","","","","","13 (3)","16 (3)","18 (3)"]
["Index vnitřního připojení","Min.","","","","50.0","62.5","70.0"]
["","Jm.","","","","100","125","140"]
["","Max.","","","","130.0","162.5","182.0"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","869","869","869"]
["","","","Šířka","mm","1,100","1,100","1,100"]
["","","","Hloubka","mm","460","460","460"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","102","102","102"]
["Fan","Vnější statický tlak","","Max.","Pa","45","45","45"]
["Kompresor","Typ","","","","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor"]
["Provozní rozsah","Chlazení","","Min.","°CST","-5","-5","-5"]
["","","","Max.","°CST","46","46","46"]
["","Vytápění","","Min.","° CWB","-20","-20","-20"]
["","","","Max.","° CWB","16","16","16"]
["Hladina akustického výkonu","Chlazení","","Jm.","dBA","67.0 (4)","68.1 (4)","69.0 (4)"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Jm.","dBA","49.0 (6)","51.0 (6)","51.0 (6)"]
["Chladivo","Type","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0"]
["","Náplň","","","kg","3.40","3.40","3.40"]
["Spoje potrubí","Liquid","","Typ","","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení"]
["","","","OD","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Plyn","","Typ","","Pájené spojení","Pájené spojení","Pájené spojení"]
["","","","OD","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Celková délka potrubí","Systém","Skutečná","m","300 (7)","300 (7)","300 (7)"]
["","Rozdíl hladin","OU - IU","Vnější jednotka v nejvyšší poloze","m","50","50","50"]
["","","","Vnitřní jednotka v nejvyšší poloze","m","40","40","40"]
["Standardní příslušenství","Příručka pro montáž a provoz","","","","1","1","1"]
["","Obecná bezpečnostní opatření","","","","1","1","1"]
["","Odlepovací štítek pro F-plyny","","","","1","1","1"]
["","Štítek chladiva pro předpisy k F-plynům","","","","1","1","1"]
["","Spojky pláště","","","","2","2","2"]
["","Přídavná potrubní sada","","","","1","1","1"]
["","Štítek upozornění","","","","1","1","1"]
["Power supply","Name","","","","V1","V1","V1"]
["","Fáze","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50"]
["","Napětí","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Poznámky","","","","","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","","(3) - Skutečný počet jednotek závisí na připojovacím poměru (CR) a omezeních systému.","(3) - Skutečný počet jednotek závisí na připojovacím poměru (CR) a omezeních systému.","(3) - Skutečný počet jednotek závisí na připojovacím poměru (CR) a omezeních systému."]
["","","","","","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku."]
["","","","","","(5) - V souladu s ENER Lot 21","(5) - V souladu s ENER Lot 21","(5) - V souladu s ENER Lot 21"]
["","","","","","(6) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(6) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(6) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji."]
["","","","","","(7) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(7) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(7) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka"]
["","","","","","(8) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(8) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(8) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT"]
["","","","","","(9) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory s invertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(9) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory s invertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(9) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory s invertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu."]
["","","","","","(10) - V souladu s EN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace s provozovatelem distribuční sítě s cílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji s hodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(10) - V souladu s EN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace s provozovatelem distribuční sítě s cílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji s hodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(10) - V souladu s EN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace s provozovatelem distribuční sítě s cílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji s hodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc"]
["","","","","","(11) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(11) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(11) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud"]
["","","","","","(12) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(12) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(12) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek"]
["","","","","","(13) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(13) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(13) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC."]
["","","","","","(14) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru","(14) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru","(14) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru"]