{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":142,"n_cols":11,"rows_kept":142,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSA-AY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSA4A7Y1B","RXYSA5A7Y1B","RXYSA6A7Y1B","RXYSA8AMY1B","RXYSA10AMY1B","RXYSA12AMY1B"]
["Doporučené kombinace","","","","","3 x FXSA25A2VEB + 1 x FXSA32A2VEB","4 x FXSA32A2VEB","2 x FXSA32A2VEB + 2 x FXSA40A2VEB","4 x FXSA50A2VEB","4 x FXSA63A2VEB","6 x FXSA50A2VEB"]
["Doporučená kombinace 2","","","","","","","","4 x FXFA50A2VEB","4 x FXFA63A2VEB","6 x FXFA50A2VEB"]
["Doporučená kombinace 3","","","","","","","","4 x FXMA50A5VEB","4 x FXMA63A5VEB","6 x FXMA50A5VEB"]
["Chladicí výkon","Pjmen,c","","","kW","12.1 (1)","14","15.5 (1)","22.4 (1)","28","33.5 (1)"]
["Topný výkon","Pjmen,h","","","kW","12.1 (2)","14","15.5 (2)","22.4 (2)","28","33.5 (2)"]
["","Jmen.","","Topný výkon-=-Jmen.-=-6&nbsp;°CWB-=-kW","kW","12.1 (2)","14","15.5 (2)","22.4 (2)","28","33.5 (2)"]
["COP při jmen. výkonu","COP při jmen. výkonu-=-6&nbsp;°CMT-=-kW/kW","","","KW/KW","4.49","4.2","4.1","3.47 (2)","3.83 (2)","3.82 (2)"]
["SEER","","","","","7.9","7.4","7.3","6.36","6.93","6.47"]
["Hodnota WEER doporučené kombinace 2","","","","","","","","7.14","7.13","7.07"]
["Hodnota WEER doporučené kombinace 3","","","","","","","","6.86","7.04","6.88"]
["SCOP","","","","","4.9","4.5","4.5","4.42","4.42","4.64"]
["Hodnota SCOP doporučené kombinace 2","","","","","","","","4.44","4.42","4.66"]
["Hodnota SCOP doporučené kombinace 3","","","","","","","","4.46","4.46","4.7"]
["Prostorové chlazení","Prostorové chlazení-=-Podmínky A (35&nbsp;°C – 27/19)","","Prostorové chlazení-=-Podmínky A (35&nbsp;°C – 27/19)-=-EERd","","3.4","3.1","3.0","2.38","2.94","2.47"]
["","","","Prostorové chlazení-=-Podmínky A (35&nbsp;°C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","12.1","14.0","15.5","22.4","28","33.5"]
["","Prostorové chlazení-=-Podmínky B (30&nbsp;°C – 27/19)","","Prostorové chlazení-=-Podmínky B (30&nbsp;°C – 27/19)-=-EERd","","5.6","5.1","4.8","4.09","4.9","4.39"]
["","","","Prostorové chlazení-=-Podmínky B (30&nbsp;°C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","8.9","10.3","11.4","16.5","20.6","24.7"]
["","Prostorové chlazení-=-Podmínky C (25&nbsp;°C – 27/19)","","Prostorové chlazení-=-Podmínky C (25&nbsp;°C – 27/19)-=-EERd","","10.4","9.5","9.3","7.56","7.21","6.86"]
["","","","Prostorové chlazení-=-Podmínky C (25&nbsp;°C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","5.7","6.6","7.3","10.6","13.3","15.9"]
["","Prostorové chlazení-=-Podmínky D (20&nbsp;°C – 27/19)","","Prostorové chlazení-=-Podmínky D (20&nbsp;°C – 27/19)-=-EERd","","17.5","17.5","17.9","17.33","18.5","19.2"]
["","","","Prostorové chlazení-=-Podmínky D (20&nbsp;°C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","4.9","4.5","4.9","4.7","5.9","7.1"]
["Prostorové chlazení doporučené kombinace 2","A Podmínka (35 °C - 27/19)","","EERd","","","","","2.86","3","2.88"]
["","","","Pdc","kW","","","","22.4","28","33.5"]
["","B Podmínka (30 ℃ - 27/19)","","EERd","","","","","4.74","4.99","4.69"]
["","","","Pdc","kW","","","","16.5","20.6","24.7"]
["","C Podmínka (25 ℃ - 27/19)","","EERd","","","","","8.42","7.73","7.71"]
["","","","Pdc","kW","","","","10.6","13.3","15.9"]
["","D Podmínka (20 ℃ - 27/19)","","EERd","","","","","18.05","18.82","20.08"]
["","","","Pdc","kW","","","","5.3","7.3","7.8"]
["Prostorové chlazení doporučené kombinace 3","A Podmínka (35 °C - 27/19)","","EERd","","","","","2.62","3.04","2.68"]
["","","","Pdc","kW","","","","22.4","28","33.5"]
["","B Podmínka (30 ℃ - 27/19)","","EERd","","","","","4.63","4.77","4.54"]
["","","","Pdc","kW","","","","16.5","20.6","24.7"]
["","C Podmínka (25 ℃ - 27/19)","","EERd","","","","","8.07","7.21","7.51"]
["","","","Pdc","kW","","","","10.6","13.3","15.9"]
["","D Podmínka (20 ℃ - 27/19)","","EERd","","","","","16.98","21.9","19.98"]
["","","","Pdc","kW","","","","5.1","7.1","7.1"]
["Prostorové vytápění (průměrné klima)","Tbivalentní","","COPd (deklarované COP)","","2.7","2.5","2.4","2.21","2.23","2.2"]
["","","","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Tbivalentní-=-Pdh (deklarovaný limit vytápění)-=-kW","kW","8.4","9.7","10.7","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (bivalentní teplota)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-E podmínka (-10&nbsp;°C)","","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-E podmínka (-10&nbsp;°C)-=-COPd (deklarované COP)","","2.7","2.5","2.4","2.21","2.23","2.2"]
["","TOL","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","8.4","9.7","10.7","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tol (provozní limit teploty)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Podmínky A (-7&nbsp;°C)","","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Podmínky A (-7&nbsp;°C)-=-COPd (deklarované COP)","","3.3","2.8","2.8","2.52","2.62","2.71"]
["","","","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Podmínky A (-7&nbsp;°C)-=-Pdh (deklarovaný limit vytápění)-=-kW","kW","7.4","8.5","9.5","13.2","17.4","20.8"]
["","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Podmínky B (2&nbsp;°C)","","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Podmínky B (2&nbsp;°C)-=-COPd (deklarované COP)","","4.7","4.3","4.1","4.32","4.47","4.63"]
["","","","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Podmínky B (2&nbsp;°C)-=-Pdh (deklarovaný limit vytápění)-=-kW","kW","4.5","5.2","5.8","8","10.6","12.7"]
["","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Podmínky C (7&nbsp;°C)","","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Podmínky C (7&nbsp;°C)-=-COPd (deklarované COP)","","6.8","6.5","6.5","6.32","6.16","6.51"]
["","","","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Podmínky C (7&nbsp;°C)-=-Pdh (deklarovaný limit vytápění)-=-kW","kW","3.3","3.3","3.7","5.2","6.8","8.1"]
["","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Podmínky D (12&nbsp;°C)","","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Podmínky D (12&nbsp;°C)-=-COPd (deklarované COP)","","8.6","8.4","8.7","6.95","5.56","6.34"]
["","","","Prostorové vytápění (průměrné klima)-=-Podmínky D (12&nbsp;°C)-=-Pdh (deklarovaný limit vytápění)-=-kW","kW","3.9","3.9","4.0","2.9","4.7","4.8"]
["Prostorové vytápění (průměrné podnebí), doporučená kombinace 2","TBivalent","","COPd (deklarované COP)","","","","","2.31","2.3","2.18"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (bivalentní teplota)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (deklarované COP)","","","","","2.31","2.3","2.18"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tol (provozní limit teploty)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","A Podmínka (-7 °C)","","COPd (deklarované COP)","","","","","2.6","2.7","2.77"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","","","","13.2","17.4","20.8"]
["","B Podmínka (2 ℃)","","COPd (deklarované COP)","","","","","4.42","4.45","4.66"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","","","","8","10.6","12.7"]
["","C Podmínka (7 ℃)","","COPd (deklarované COP)","","","","","6.08","6.05","6.46"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","","","","5.2","6.8","8.1"]
["","D Podmínka (12 ℃)","","COPd (deklarované COP)","","","","","6.6","5.52","6.11"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","","","","2.9","4.5","4.5"]
["Prostorové vytápění (průměrné podnebí), doporučená kombinace 3","TBivalent","","COPd (deklarované COP)","","","","","2.25","2.27","2.18"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (bivalentní teplota)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (deklarované COP)","","","","","2.25","2.27","2.18"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tol (provozní limit teploty)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","A Podmínka (-7 °C)","","COPd (deklarované COP)","","","","","2.56","2.7","2.77"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","","","","13.2","17.4","20.8"]
["","B Podmínka (2 ℃)","","COPd (deklarované COP)","","","","","4.4","4.47","4.69"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","","","","8","10.6","12.7"]
["","C Podmínka (7 ℃)","","COPd (deklarované COP)","","","","","6.26","6.19","6.54"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","","","","5.2","6.8","8.1"]
["","D Podmínka (12 ℃)","","COPd (deklarované COP)","","","","","7.11","5.72","6.48"]
["","","","Pdh (deklarovaný limit vytápění)","kW","","","","3.2","4.7","4.9"]
["Rozsah kapacity","k","","","","4","5","6","8","10","12"]
["Max. počet připojitelných vnitřních jednotek:","","","","","13 (3)","16 (3)","18 (3)","26 (3)","32 (3)","39 (3)"]
["Index vnitřního připojení","Min.","","","","50","62.5","70","100","125","150"]
["","Jm.","","","","100","125","140"]
["","Max.","","","","130","162.5","182","260","325","390"]
["Rozměry","Jednotka","","Výška","mm","869","869","869","1,430","1,615","1,615"]
["","","","Šířka","mm","1,100","1,100","1,100","940","940","940"]
["","","","Hloubka","mm","460","460","460","320","460","460"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","102","102","102","134","163","163"]
["Ventilátor","Vnější statický tlak","","Max.","Pa","45","45","45","35","35","35"]
["Kompresor","Typ","","","","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný spirálový kompresor","Hermeticky utěsněný spirálový kompresor","Hermeticky utěsněný spirálový kompresor"]
["Provozní rozsah","Chlazení","","Min.","°CST","-5","-5","-5","-5","-5","-5"]
["","","","Max.","°CST","46","46","46","52","52","52"]
["","Vytápění","","Min.","° CWB","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Max.","° CWB","16","16","16","15.5","15.5","15.5"]
["Hladina akustického výkonu","Chlazení","","Jm.","dBA","67.0 (4)","68.1 (4)","69.0 (4)","73.2 (4)","74","76.1 (4)"]
["Hladina akustického tlaku","Chlazení","","Jm.","dBA","49","51","51","58.1 (5)","57","60"]
["Chladivo","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","675.0","675.0","675.0","675","675","675"]
["","Náplň","","","tCO2Eq","2.3","2.3","2.3","3.51","4.73","4.79"]
["","Náplň","","","kg","3.4","3.4","3.4","5.2","7","7.1"]
["Připojovací rozměry","Kapalina","","Typ","","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj"]
["","","","Vnější průměr","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7"]
["","Plyn","","Typ","","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj","Pájený spoj"]
["","","","Vnější průměr","mm","15.9","15.9","15.9","19.1","19.1","22.2"]
["Spoje potrubí","Celková délka potrubí","Systém","Skutečná","m","300 (7)","300 (7)","300 (7)","300 (6)","300 (6)","300 (6)"]
["","Rozdíl hladin","OU - IU","Spoje potrubí-=-Rozdíl hladin-=-OU - IU-=-Vnější jednotka v&nbsp;nejvyšší poloze-=-m","m","50","50","50"]
["","","","Spoje potrubí-=-Rozdíl hladin-=-OU - IU-=-Vnitřní jednotka v&nbsp;nejvyšší poloze-=-m","m","40","40","40"]
["Standardní příslušenství","Caution label","","","","1","1","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1","1","1"]
["","Auxiliary piping set","","","","1","1","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1"]
["","Peel off F-gas label","","","","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Tie-wraps","","","","2","2","2"]
["Napájení","Označení","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Fáze","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50/60","50/60","50/60"]
["","Napětí","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415/400","380-415/400","380-415/400"]
["Poznámky","","","","","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m","(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m"]
["","","","","","(3) - Skutečný počet jednotek závisí na připojovacím poměru (CR) a omezeních systému.","(3) - Skutečný počet jednotek závisí na připojovacím poměru (CR) a omezeních systému.","(3) - Skutečný počet jednotek závisí na připojovacím poměru (CR) a omezeních systému.","(3) - Skutečný počet jednotek závisí na připojovacím poměru (CR) a omezeních systému.","(3) - Skutečný počet jednotek závisí na připojovacím poměru (CR) a omezeních systému.","(3) - Skutečný počet jednotek závisí na připojovacím poměru (CR) a omezeních systému."]
["","","","","","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina akustického výkonu je absolutní hodnotou, kterou generuje zdroj zvuku."]
["","","","","","(5) - Vsouladu sENER Lot 21","(5) - Vsouladu sENER Lot 21","(5) - Vsouladu sENER Lot 21","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji."]
["","","","","","(6) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(6) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(6) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další podrobnosti naleznete na výkresech s hlukovými údaji.","(6) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(6) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(6) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka"]
["","","","","","(7) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(7) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(7) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka","(7) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(7) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(7) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT"]
["","","","","","(8) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(8) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(8) - RLA je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota. 27°CST, 19°CMT; venkovní teplota. 35°CMT","(8) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory sinvertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(8) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory sinvertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu.","(8) - MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru. Tato jednotka používá pouze kompresory sinvertory. Spouštěcí proud je vždy ≤ maximálnímu provoznímu proudu."]
["","","","","","(9) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(9) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(9) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(9) - Vsouladu sEN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace sprovozovatelem distribuční sítě scílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji shodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(9) - Vsouladu sEN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace sprovozovatelem distribuční sítě scílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji shodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc","(9) - Vsouladu sEN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace sprovozovatelem distribuční sítě scílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji shodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc"]
["","","","","","(10) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(10) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(10) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(10) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(10) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud","(10) - Pro správné nadimenzování elektrické kabeláže v místě instalace musí být použita hodnota MCA. MCA lze považovat za maximální provozní proud"]
["","","","","","(11) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(11) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(11) - TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.","(11) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(11) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek","(11) - MFA slouží k výběru jističe, pojistek"]
["","","","","","(12) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru","(12) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru","(12) - FLA znamená jmenovitý proud ventilátoru","(12) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(12) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.","(12) - Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%."]
["Standardní příslušenství","Connection pipes","","","","","","","1","2","1"]
["Poznámky","","","","","","","","(13) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(13) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu","(13) - Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu"]
["","","","","","","","","(14) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(14) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.","(14) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře."]
["","","","","","","","","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi"]
["","","","","","","","","(16) - Ssc: zkratovaný proud","(16) - Ssc: zkratovaný proud","(16) - Ssc: zkratovaný proud"]
["","","","","","","","","(17) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden vpříručce pro instalaci/provoz","(17) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden vpříručce pro instalaci/provoz","(17) - Podrobný obsah standardního příslušenství je uveden vpříručce pro instalaci/provoz"]