{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-LV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71L7V1B","RZAG100L7V1B","RZAG125L7V1B","RZAG140L7V1B"]
["Hladina akustického tlaku","Vytápění","","Jm.","dBA","50","51","52","52"]
["","Chlazení","","Jm.","dBA","48","49","51","52"]
["Standardní příslušenství","Spojky pláště","","","","2","2","2","2"]
["","Příručka pro instalaci","","","","1","1","1","1"]
["Chladivo","Charge","","","TCO2Eq","1.8","2.3","2.3","2.3"]
["","Vliv na globální oteplování (GWP)","","","","675","675","675","675"]
["","Náplň","","","kg","2.6","3.4","3.4","3.4"]
["","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Připojovací rozměry","Kapalina","","Vnější průměr","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Délka potrubí","Max.","OU - IU","m","55","85","85","85"]
["","","Systém","Bez náplně","m","30","30","30","30"]
["","","","Ekvivalent","m","75","100","100","100"]
["","Plyn","","Vnější průměr","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Rozdíl hladin","IU - IU","Max.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["","","IU - OU","Max.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","Doplňková náplň chladiva","","","kg/m","Viz instalační příručka","Viz instalační příručka","Viz instalační příručka","Viz instalační příručka"]
["Sound power level","Chlazení","","","dBA","64","64","66","67"]
["Compressor","Type","","","","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor","Hermeticky utěsněný rotační kompresor"]
["Rozměry","Jednotka","","Šířka","mm","940","940","940","940"]
["","","","Hloubka","mm","320","320","320","320"]
["","","","Výška","mm","990","1,430","1,430","1,430"]
["Hmotnost","Jednotka","","","kg","67","93","93","93"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvence","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napětí","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Poznámky","","","","","(1) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(1) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(1) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny","(1) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny"]
["","","","","","(2) - Jmenovité chladící výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 27 °CST, 19 °CMT, venkovní teplota: 35 °CST, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m. Data pro řadu se standardní účinností","(2) - Jmenovité chladící výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 27 °CST, 19 °CMT, venkovní teplota: 35 °CST, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m. Data pro řadu se standardní účinností","(2) - Jmenovité chladící výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 27 °CST, 19 °CMT, venkovní teplota: 35 °CST, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m. Data pro řadu se standardní účinností","(2) - Jmenovité chladící výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 27 °CST, 19 °CMT, venkovní teplota: 35 °CST, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m. Data pro řadu se standardní účinností"]
["","","","","","(3) - Jmenovité topné výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 20 °CST, venkovní teplota: 7 °CST, 6 °CMT, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m. Data pro řadu se standardní účinností","(3) - Jmenovité topné výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 20 °CST, venkovní teplota: 7 °CST, 6 °CMT, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m. Data pro řadu se standardní účinností","(3) - Jmenovité topné výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 20 °CST, venkovní teplota: 7 °CST, 6 °CMT, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m. Data pro řadu se standardní účinností","(3) - Jmenovité topné výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 20 °CST, venkovní teplota: 7 °CST, 6 °CMT, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m. Data pro řadu se standardní účinností"]
["","","","","","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu","(4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu"]