{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":3,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RRDQ-V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","RRDQ220V1"]
["Standardní příslušenství","1/4\" Plnicí hadice s kulovým ventilem (červená) 152 cm (AR344)","1/4\" Plnicí hadice s kulovým ventilem (červená) 152 cm (AR344)"]
["","1/4\" Plnicí hadice s kulovým ventilem (modrá) 152 cm (AR345)","1/4\" Plnicí hadice s kulovým ventilem (modrá) 152 cm (AR345)"]
["","Filtr (TF011)","Filtr (TF011)"]
["","Suchá vložka filtru s molekulární mřížkou (AR179E)","Suchá vložka filtru s molekulární mřížkou (AR179E)"]
["","Průhledítko 1/4\" (ES603)","Průhledítko 1/4\" (ES603)"]
["","Převlečný spoj 1/4\" objímka x 1/4\" objímka (BF0020)","Převlečný spoj 1/4\" objímka x 1/4\" objímka (BF0020)"]
["","Návod k obsluze RRDQ220V1 (IM0496)","Návod k obsluze RRDQ220V1 (IM0496)"]
["","Adaptér plnění kapaliny 1/4\" – používá se pro recyklaci chladiva R134a (doplňkové vybavení)","Adaptér plnění kapaliny 1/4\" – používá se pro recyklaci chladiva R134a (doplňkové vybavení)"]
["Poznámky","","(1) - Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění"]
["","","(2) - Poměr recyklace se mění podle podmínek"]
["","","(3) - Pokud recyklujete chladivo R134a, přejděte na stránku 11 Návodu k obsluze"]
["","","(4) - Výsledky recyklace jsou různé v závislosti na znečištění chladiva, které se recykluje"]